<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<OptionsTexts Version="9">
<Option Len="INT" Number="000" value="0" minValue="-200" maxValue="1200"  unit="°" isReadOnly="0">
  <InfoText language="de">Steigungsbefehl von der MCU6 an die SPS</InfoText>
  <InfoText language="en">Elevation from the MCU6 to PLC</InfoText>
  <Header language="de">Sollwert MCU6->SPS</Header>
  <Header language="en">Setpoint MCU6->MCU6</Header>
  <IsWarning>0</IsWarning>
  <Category>Option</Category>
  <Factor>0.01</Factor>
  <IsButton activeValue="0">0</IsButton>
  <ShowRedGreen Good="0">0</ShowRedGreen>
  <IsBool CanFail="0" Yes="0" No="0">0</IsBool>
  </Option>
<Option Len="INT" Number="020" value="250" minValue="250" maxValue="1000"  unit="°/s" isReadOnly="0">
  <InfoText language="de">Änderung der Steigungsgeschwindigkeit min 0,25…max 0,1°/Sekunde</InfoText>
  <InfoText language="en">change of elevation speed min.0,25°…1°second</InfoText>
  <Header language="de">Steigungsgeschwindigkeit</Header>
  <Header language="en">Speed elevation</Header>
  <IsWarning>0</IsWarning>
  <Category>Option</Category>
  <Factor>0.01</Factor>
  <IsButton activeValue="0">0</IsButton>
  <ShowRedGreen Good="0">0</ShowRedGreen>
  <IsBool CanFail="0" Yes="0" No="0">0</IsBool>
  </Option>
<Option Len="BOOL" Number="040" value="0" minValue="0" maxValue="1"  unit="" isReadOnly="0">
  <InfoText language="de">Ja:      SPS wird gestoppt. 
Nein: SPS im run Modus</InfoText>
  <InfoText language="en">Yes: PLC is stopped. 
No: PLC in run mode</InfoText>
  <Header language="de">Laufband sperren</Header>
  <Header language="en">Treadmill locked</Header>
  <IsWarning>0</IsWarning>
  <Category>Option</Category>
  <IsButton activeValue="0">0</IsButton>
  <ShowRedGreen Good="0">0</ShowRedGreen>
  <IsBool CanFail="0" Yes="Nein" No="Ja">1</IsBool>
  </Option>
<Option Len="BOOL" Number="041" value="0" minValue="0" maxValue="1"  unit="" isReadOnly="0">
  <InfoText language="de">Die Steigung kann auf 0° calibriert werden. 
Vorgehen:
- Elektronische Wasserwaage auf das Laufband legen.
- Vor dem Verstellen muss die Steigung muss annähernd 0° betragen
- Die Steigung nur in kleinen Schritten verändern. </InfoText>
  <InfoText language="en">The elevation can be calibrated to 0°. 
Procedure:
- Place electronic spirit level on the treadmill.
- Before adjustment, the slope must be approximately =0°.
- Change the slope only in small steps.
</InfoText>
  <Header language="de">Steigungs Kalibration</Header>
  <Header language="en">Calibration of elevation</Header>
  <IsWarning>0</IsWarning>
  <Category>Option</Category>
  <IsButton activeValue="1">1</IsButton>
  <ShowRedGreen Good="0">0</ShowRedGreen>
  <IsBool CanFail="0" Yes="0" No="0">0</IsBool>
  </Option>
<Option Len="BOOL" Number="042" value="0" minValue="0" maxValue="1"  unit="" isReadOnly="0">
  <InfoText language="de">Ein Sollwert der Steigung -4°…+14° wird angefahren</InfoText>
  <InfoText language="en">A setpoint of the elevation -4°...+14° is approached</InfoText>
  <Header language="de">Sollwert anfahren</Header>
  <Header language="en">Move to setpoint</Header>
  <IsWarning>0</IsWarning>
  <Category>Option</Category>
  <IsButton activeValue="0">0</IsButton>
  <ShowRedGreen Good="0">0</ShowRedGreen>
  <IsBool CanFail="0" Yes="Ja" No="Nein">1</IsBool>
  </Option>
<Option Len="BOOL" Number="045" value="0" minValue="0" maxValue="1"  unit="" isReadOnly="1">
  <InfoText language="de">Grün: Alle Not-Halt Taster entriegelt 
Rot: Einer oder mehrere Not Halt Taster betätigt. Siehe Gebrauchsanweisung</InfoText>
  <InfoText language="en">Green: All emergency stop buttons unlocked 
Red: One or more emergency stop buttons actuated</InfoText>
  <Header language="de">Not Halt Taster</Header>
  <Header language="en">Emergency stop button</Header>
  <IsWarning>0</IsWarning>
  <Category>Anzeige</Category>
  <IsButton activeValue="0">0</IsButton>
  <ShowRedGreen Good="1">1</ShowRedGreen>
  <IsBool CanFail="0" Yes="0" No="0">0</IsBool>
  </Option>
<Option Len="BOOL" Number="046" value="0" minValue="0" maxValue="1"  unit="" isReadOnly="1">
  <InfoText language="de">Rot: Relaise möglicherweise defekt oder Not Halt Funktion aktiviert
</InfoText>
  <InfoText language="en">Red: Relay possibly defective or emergency stop function activated</InfoText>
  <Header language="de">Not Halt Relais</Header>
  <Header language="en">Emergency stop relay</Header>
  <IsWarning>0</IsWarning>
  <Category></Category>
  <IsButton activeValue="0">0</IsButton>
  <ShowRedGreen Good="1">1</ShowRedGreen>
  <IsBool CanFail="0" Yes="0" No="0">0</IsBool>
  </Option>
<Option Len="BOOL" Number="047" value="0" minValue="0" maxValue="1"  unit="" isReadOnly="0">
  <InfoText language="de">Das Laufband wird in einen Bereitschaftsmodus geschalten. Es werden alle Spannungsführenden Teile bis auf die Steuerung abgeschalten</InfoText>
  <InfoText language="en">The treadmill is switched to a standby mode. All voltage-carrying parts are switched off except for the control unit.</InfoText>
  <Header language="de">Laufband Standby</Header>
  <Header language="en">Treamill standby</Header>
  <IsWarning>0</IsWarning>
  <Category></Category>
  <IsButton activeValue="0">0</IsButton>
  <ShowRedGreen Good="0">0</ShowRedGreen>
  <IsBool CanFail="0" Yes="Nein" No="Ja">1</IsBool>
  </Option>
<Option Len="BYTE" Number="050" value="0" minValue="0" maxValue="255"  unit="" isReadOnly="1">
  <InfoText language="de">Wenn die Anzeige hochzählt besteht eine Kommunikation zwischen MCU6->SPS</InfoText>
  <InfoText language="en">When the display counts up, there is a communication between MCU6->SPS.</InfoText>
  <Header language="de">Kommunikationsüberwachung MCU6->SPS</Header>
  <Header language="en">Keep alive MCU6->SPS</Header>
  <IsWarning>0</IsWarning>
  <Category></Category>
  <IsButton activeValue="0">0</IsButton>
  <ShowRedGreen Good="0">0</ShowRedGreen>
  <IsBool CanFail="0" Yes="0" No="0">0</IsBool>
  </Option>
<Option Len="BOOL" Number="060" value="0" minValue="0" maxValue="1"  unit="" isReadOnly="1">
  <InfoText language="de">Der Sollwert weicht vom Istwert ab. 
Mögliche Ursache:
- Mechanische Blockierung
- Hydraulik defekt</InfoText>
  <InfoText language="en">The setpoint deviates from the actual value. 
Possible cause:
- Mechanical blockage
- Hydraulics defective</InfoText>
  <Header language="de">Steigung  Soll-Ist Abweichung</Header>
  <Header language="en">Elevation target-actual deviation</Header>
  <IsWarning>0</IsWarning>
  <Category>Anzeige</Category>
  <IsButton activeValue="0">0</IsButton>
  <ShowRedGreen Good="0">1</ShowRedGreen>
  <IsBool CanFail="1" Yes="0" No="0">0</IsBool>
  </Option>
<Option Len="BOOL" Number="061" value="0" minValue="0" maxValue="1"  unit="" isReadOnly="1">
  <InfoText language="de">Steigungsverstellung > 1°s</InfoText>
  <InfoText language="en">elevation adjustement > 1°/s</InfoText>
  <Header language="de">Steigung zu schnell</Header>
  <Header language="en">Elevation to fast</Header>
  <IsWarning>0</IsWarning>
  <Category>Anzeige</Category>
  <IsButton activeValue="0">0</IsButton>
  <ShowRedGreen Good="0">1</ShowRedGreen>
  <IsBool CanFail="1" Yes="0" No="0">0</IsBool>
  </Option>
<Option Len="BOOL" Number="062" value="0" minValue="0" maxValue="1"  unit="" isReadOnly="1">
  <InfoText language="de"></InfoText>
  <InfoText language="en"></InfoText>
  <Header language="de">Steigung Sollwert zu hoch</Header>
  <Header language="en">Elevation set point too high</Header>
  <IsWarning>0</IsWarning>
  <Category>Anzeige</Category>
  <IsButton activeValue="0">0</IsButton>
  <ShowRedGreen Good="0">1</ShowRedGreen>
  <IsBool CanFail="1" Yes="0" No="0">0</IsBool>
  </Option>
<Option Len="BOOL" Number="063" value="0" minValue="0" maxValue="1"  unit="" isReadOnly="1">
  <InfoText language="de"></InfoText>
  <InfoText language="en"></InfoText>
  <Header language="de">Steigung Sollwert zu niedrig</Header>
  <Header language="en">Elevation set point too low</Header>
  <IsWarning>0</IsWarning>
  <Category>Anzeige</Category>
  <IsButton activeValue="0">0</IsButton>
  <ShowRedGreen Good="0">1</ShowRedGreen>
  <IsBool CanFail="1" Yes="0" No="0">0</IsBool>
  </Option>
<Option Len="BOOL" Number="064" value="0" minValue="0" maxValue="1"  unit="" isReadOnly="1">
  <InfoText language="de">Rot: Temperatur >70°C
Mögliche Ursache:
- Mechanische blockierung der Pumpe
- Pumpenmotor defekt</InfoText>
  <InfoText language="en">Red: Temperature >70°C
Possible cause:
- Mechanical blockage of the pump
- Pump motor defective</InfoText>
  <Header language="de">Hydraulik Übertemperatur Pumpe </Header>
  <Header language="en">Hydraulic over temperature hydraulic pump</Header>
  <IsWarning>0</IsWarning>
  <Category>Anzeige</Category>
  <IsButton activeValue="0">0</IsButton>
  <ShowRedGreen Good="0">1</ShowRedGreen>
  <IsBool CanFail="1" Yes="0" No="0">0</IsBool>
  </Option>
<Option Len="BOOL" Number="065" value="0" minValue="0" maxValue="1"  unit="" isReadOnly="1">
  <InfoText language="de">Rot: Übertemperatur Hydraulik Öl Kühlventilator
Mögliche Ursache:
- Mechanische blockierung des Ventilators
- defekter Motor</InfoText>
  <InfoText language="en">Red: Overtemperature hydraulics oil cooling fan
Possible cause:
- Mechanical blockage of the fan
- defective motor</InfoText>
  <Header language="de">Hydraulik Übertemperatur Öl Kühler</Header>
  <Header language="en">Hydraulic over temperature oil cooler</Header>
  <IsWarning>0</IsWarning>
  <Category>Anzeige</Category>
  <IsButton activeValue="0">0</IsButton>
  <ShowRedGreen Good="0">1</ShowRedGreen>
  <IsBool CanFail="1" Yes="0" No="0">0</IsBool>
  </Option>
<Option Len="BOOL" Number="066" value="0" minValue="0" maxValue="1"  unit="" isReadOnly="1">
  <InfoText language="de">Rot: Hydraulik Öl > 50°C
Mögliche Ursache:
Kühlung funktioniert nicht</InfoText>
  <InfoText language="en">Red: Hydraulic oil > 50°C
Possible cause:
Cooling not working</InfoText>
  <Header language="de">Übertemperatur Hydraulik Öl</Header>
  <Header language="en">Hydraulic oil  overtemperature</Header>
  <IsWarning>0</IsWarning>
  <Category>Anzeige</Category>
  <IsButton activeValue="0">0</IsButton>
  <ShowRedGreen Good="0">1</ShowRedGreen>
  <IsBool CanFail="1" Yes="0" No="0">0</IsBool>
  </Option>
<Option Len="BOOL" Number="067" value="0" minValue="0" maxValue="1"  unit="" isReadOnly="1">
  <InfoText language="de">Ein Endschalter max. oder min wurde aktiviert.
Mögliche Ursache:
- Zu größer Sollwert wurde eingegeben </InfoText>
  <InfoText language="en">A max. or min. limit switch has been activated.
Possible cause:
- Too large a setpoint has been entered</InfoText>
  <Header language="de">Endschalter Steigung </Header>
  <Header language="en">End switch elevation</Header>
  <IsWarning>0</IsWarning>
  <Category>Anzeige</Category>
  <IsButton activeValue="0">0</IsButton>
  <ShowRedGreen Good="0">1</ShowRedGreen>
  <IsBool CanFail="1" Yes="0" No="0">0</IsBool>
  </Option>
<Option Len="BYTE" Number="070" value="0" minValue="0" maxValue="255"  unit="" isReadOnly="1">
  <InfoText language="de">Wenn die Anzeige hochzählt besteht eine Kommunikation zwischen MCU6->SPS</InfoText>
  <InfoText language="en">When the display counts up, there is a communication between PLC->MCU6.</InfoText>
  <Header language="de">Kommunocationsüberwachung MCU6->SPS</Header>
  <Header language="en">Keep alive MCU6->SPS</Header>
  <IsWarning>0</IsWarning>
  <Category>Anzeige</Category>
  <IsButton activeValue="0">0</IsButton>
  <ShowRedGreen Good="0">0</ShowRedGreen>
  <IsBool CanFail="0" Yes="0" No="0">0</IsBool>
  </Option>
<Option Len="INT" Number="080" value="0" minValue="0" maxValue="0"  unit="°" isReadOnly="1">
  <InfoText language="de">Aktueller Wert der Steigung am PC</InfoText>
  <InfoText language="en">current value of the slope on the PC</InfoText>
  <Header language="de">Istwert PC</Header>
  <Header language="en">Actual value PC</Header>
  <IsWarning>0</IsWarning>
  <Category>Anzeige</Category>
  <Factor>0.01</Factor>
  <IsButton activeValue="0">0</IsButton>
  <ShowRedGreen Good="0">0</ShowRedGreen>
  <IsBool CanFail="0" Yes="0" No="0">0</IsBool>
  </Option>
<Option Len="BOOL" Number="100" value="0" minValue="0" maxValue="1"  unit="" isReadOnly="1">
  <InfoText language="de">Rot: Die Gurtspannung ist entweder über oder unter Sollwert</InfoText>
  <InfoText language="en">The Belt tension is either above or below the setpoint value</InfoText>
  <Header language="de">Fehler Gurtspannung allgemein</Header>
  <Header language="en">General belt tension error</Header>
  <IsWarning>0</IsWarning>
  <Category>Anzeige</Category>
  <IsButton activeValue="0">0</IsButton>
  <ShowRedGreen Good="0">1</ShowRedGreen>
  <IsBool CanFail="1" Yes="0" No="0">0</IsBool>
  </Option>
<Option Len="BOOL" Number="101" value="0" minValue="0" maxValue="1"  unit="" isReadOnly="1">
  <InfoText language="de">Rot: Die Aufstiegsrampe hat den oberen oder unteren Endschalter nicht erreicht
Mögliche Ursache:
- Hubmotor defekt
- Endschalter defekt oder verschoben
- Mechanisch blockiert</InfoText>
  <InfoText language="en">Red: The ascent ramp has not reached the upper or lower limit switch
Possible cause:
- Lift motor defective
- Limit switch defective or displaced
- Mechanically blocked</InfoText>
  <Header language="de">Fehler Auffahrtsrampe allgemein</Header>
  <Header language="en">Error acces ramp general</Header>
  <IsWarning>0</IsWarning>
  <Category>Anzeige</Category>
  <IsButton activeValue="0">0</IsButton>
  <ShowRedGreen Good="0">1</ShowRedGreen>
  <IsBool CanFail="1" Yes="0" No="0">0</IsBool>
  </Option>
<Option Len="BOOL" Number="102" value="0" minValue="0" maxValue="1"  unit="" isReadOnly="1">
  <InfoText language="de">Rot: Die Gurtspannung liegt oberhalb des Sollwertes von 12000
Mögliche Ursache:
- Software Fehler
- Fehlerhafte Abschaltung der Gurtspann Motoren</InfoText>
  <InfoText language="en">
Red: Belt tension is above the set point of 12000.
Possible Cause:
- Software error
- Faulty disconnection of the Belt tension motors</InfoText>
  <Header language="de">Gurtspannung allgemein zu hoch</Header>
  <Header language="en">Belt tension generally too high</Header>
  <IsWarning>0</IsWarning>
  <Category>Anzeige</Category>
  <IsButton activeValue="0">0</IsButton>
  <ShowRedGreen Good="0">1</ShowRedGreen>
  <IsBool CanFail="1" Yes="0" No="0">0</IsBool>
  </Option>
<Option Len="BOOL" Number="103" value="0" minValue="0" maxValue="1"  unit="" isReadOnly="1">
  <InfoText language="de">Rot: Die Gurtspannung liegt unterhalb des Sollwertes von 8000
Mögliche Ursache:
- Software Fehler
- Fehlerhafte Abschaltung der Gurtspann Motoren</InfoText>
  <InfoText language="en">Red: Belt tension is below the set point of 8000.
Possible Cause:
- Software error
- Faulty disconnection of the Belt tension motors</InfoText>
  <Header language="de">Gurtspannung allgemein zu niedrig</Header>
  <Header language="en">Belt tension generally too low</Header>
  <IsWarning>0</IsWarning>
  <Category>Anzeige</Category>
  <IsButton activeValue="0">0</IsButton>
  <ShowRedGreen Good="0">1</ShowRedGreen>
  <IsBool CanFail="1" Yes="0" No="0">0</IsBool>
  </Option>
<Option Len="BOOL" Number="104" value="0" minValue="0" maxValue="1"  unit="" isReadOnly="1">
  <InfoText language="de">Rot: Allgemeiner Fehler des hydraulischen Steigungssystems</InfoText>
  <InfoText language="en">Red: General error of hydraulic elevation system.</InfoText>
  <Header language="de">Steigung Störung</Header>
  <Header language="en">Elevation error</Header>
  <IsWarning>0</IsWarning>
  <Category>Anzeige</Category>
  <IsButton activeValue="0">0</IsButton>
  <ShowRedGreen Good="0">1</ShowRedGreen>
  <IsBool CanFail="1" Yes="0" No="0">0</IsBool>
  </Option>
<Option Len="BOOL" Number="105" value="0" minValue="0" maxValue="1"  unit="" isReadOnly="1">
  <InfoText language="de">Rot: Eine der Lichtschranken des Auswertegeräts 4A1 ist defekt</InfoText>
  <InfoText language="en">Red: One of the light barriers of the 4A1 evaluation unit is defective</InfoText>
  <Header language="de">Auswertegerät 1 Lichtschranken Fehler</Header>
  <Header language="en">Evaluation unit 1 light barriers error</Header>
  <IsWarning>0</IsWarning>
  <Category>Anzeige</Category>
  <IsButton activeValue="0">0</IsButton>
  <ShowRedGreen Good="0">1</ShowRedGreen>
  <IsBool CanFail="1" Yes="0" No="0">0</IsBool>
  </Option>
<Option Len="BOOL" Number="106" value="0" minValue="0" maxValue="1"  unit="" isReadOnly="1">
  <InfoText language="de">Rot: Eine der Lichtschranken des Auswertegeräts 5A2 ist defekt</InfoText>
  <InfoText language="en">Red: One of the light barriers of the 5A2 evaluation unit is defective</InfoText>
  <Header language="de">Auswertegerät 2 Lichtschranken Fehler</Header>
  <Header language="en">Evaluation unit 2 light barriers error</Header>
  <IsWarning>0</IsWarning>
  <Category>Anzeige</Category>
  <IsButton activeValue="0">0</IsButton>
  <ShowRedGreen Good="0">1</ShowRedGreen>
  <IsBool CanFail="1" Yes="0" No="0">0</IsBool>
  </Option>
<Option Len="BOOL" Number="107" value="0" minValue="0" maxValue="1"  unit="" isReadOnly="1">
  <InfoText language="de"></InfoText>
  <InfoText language="en"></InfoText>
  <Header language="de">Rückmeldung Freigabe</Header>
  <Header language="en">Feedback release</Header>
  <IsWarning>0</IsWarning>
  <Category></Category>
  <IsButton activeValue="0">0</IsButton>
  <ShowRedGreen Good="0">1</ShowRedGreen>
  <IsBool CanFail="0" Yes="0" No="0">0</IsBool>
  </Option>
<Option Len="BOOL" Number="111" value="0" minValue="0" maxValue="1"  unit="" isReadOnly="1">
  <InfoText language="de">Rot: Das Selektiv Modul ST1 1F2 hat ausgelöst. 
Mögliche Ursache:
- Kurzschluss Ausgangsseitig
- defekter 24VDC Ausgang</InfoText>
  <InfoText language="en">Red: The power Selective modu ST1 1F2 has tripped. 
Possible cause:
- Short circuit on Output side
- defective 24VDC Output</InfoText>
  <Header language="de">Sicherung 24VDC sekundär</Header>
  <Header language="en">Fuse 24VDC secondary</Header>
  <IsWarning>0</IsWarning>
  <Category>Anzeige</Category>
  <IsButton activeValue="0">0</IsButton>
  <ShowRedGreen Good="0">1</ShowRedGreen>
  <IsBool CanFail="1" Yes="0" No="0">0</IsBool>
  </Option>
<Option Len="BOOL" Number="116" value="0" minValue="0" maxValue="1"  unit="" isReadOnly="1">
  <InfoText language="de">Rot: Die Sicherung TR1 1F1 hat ausgelöst</InfoText>
  <InfoText language="en">Red: The fuse TR1 1F1 has tripped</InfoText>
  <Header language="de">Sicherung Haupttrafo Sekundär</Header>
  <Header language="en">Fuse isolating main transformer secondary</Header>
  <IsWarning>0</IsWarning>
  <Category>Anzeige</Category>
  <IsButton activeValue="0">0</IsButton>
  <ShowRedGreen Good="0">1</ShowRedGreen>
  <IsBool CanFail="1" Yes="0" No="0">0</IsBool>
  </Option>
<Option Len="BOOL" Number="117" value="0" minValue="0" maxValue="1"  unit="" isReadOnly="1">
  <InfoText language="de">Rot: Sicherung LS1 2F1 hat ausgelöst</InfoText>
  <InfoText language="en">Red: Fuse LS1 2F1 has tripped</InfoText>
  <Header language="de">Sicherung Lüfter Lastschrank</Header>
  <Header language="en">Fuse fan Power demand</Header>
  <IsWarning>0</IsWarning>
  <Category>Anzeige</Category>
  <IsButton activeValue="0">0</IsButton>
  <ShowRedGreen Good="0">1</ShowRedGreen>
  <IsBool CanFail="1" Yes="0" No="0">0</IsBool>
  </Option>
<Option Len="BOOL" Number="120" value="0" minValue="0" maxValue="1"  unit="" isReadOnly="1">
  <InfoText language="de">Rot: Sicherung ST1 3F5 hat ausgelöst</InfoText>
  <InfoText language="en">Red: Fuse ST1 3F5 has tripped</InfoText>
  <Header language="de">Sicherung 230V Kaltgerätestecker</Header>
  <Header language="en">Fuse 230V cold appliance plug</Header>
  <IsWarning>1</IsWarning>
  <Category>Anzeige</Category>
  <IsButton activeValue="0">0</IsButton>
  <ShowRedGreen Good="0">1</ShowRedGreen>
  <IsBool CanFail="1" Yes="0" No="0">0</IsBool>
  </Option>
<Option Len="BOOL" Number="124" value="0" minValue="0" maxValue="1"  unit="" isReadOnly="1">
  <InfoText language="de">Rot: Der Trenntransformator 63A hat aufgrund zu hoher Innen Temperatur abgeschalten
Mögliche Ursache:
- Überlastung </InfoText>
  <InfoText language="en">Red: The isolating transformer 63A has switched off due to too high internal temperature.
Possible cause:
Overload </InfoText>
  <Header language="de">Trenntrafo Übertemperatur </Header>
  <Header language="en">isolating transformer overtemperature </Header>
  <IsWarning>0</IsWarning>
  <Category>Anzeige</Category>
  <IsButton activeValue="0">0</IsButton>
  <ShowRedGreen Good="0">1</ShowRedGreen>
  <IsBool CanFail="1" Yes="0" No="0">0</IsBool>
  </Option>
<Option Len="BOOL" Number="137" value="0" minValue="0" maxValue="1"  unit="" isReadOnly="1">
  <InfoText language="de">Rot: Der Öltank der Gurtschmierung muss aufgefüllt werden. Öl siehe Gebrauchsanweisung</InfoText>
  <InfoText language="en">Red: The oil tank of the Belt lubrication must be filled. For oil, see operating instructions</InfoText>
  <Header language="de">Gurtschmierung Öltank leer</Header>
  <Header language="en">Belt lubrication oil tank empty</Header>
  <IsWarning>0</IsWarning>
  <Category>Anzeige</Category>
  <IsButton activeValue="0">0</IsButton>
  <ShowRedGreen Good="0">1</ShowRedGreen>
  <IsBool CanFail="1" Yes="0" No="0">0</IsBool>
  </Option>
<Option Len="BOOL" Number="140" value="0" minValue="0" maxValue="1"  unit="" isReadOnly="1">
  <InfoText language="de">Rot: Auswertegerät LB1 4A1 defekt</InfoText>
  <InfoText language="en">Red: Evaluation unit LB1 4A1 defective</InfoText>
  <Header language="de">Fehler Lichtschrankenauswertung Gurtverlaufsteuerung</Header>
  <Header language="en">Error light barrier evaluation Belt routing control</Header>
  <IsWarning>0</IsWarning>
  <Category>Anzeige</Category>
  <IsButton activeValue="0">0</IsButton>
  <ShowRedGreen Good="0">1</ShowRedGreen>
  <IsBool CanFail="1" Yes="0" No="0">0</IsBool>
  </Option>
<Option Len="BOOL" Number="141" value="0" minValue="0" maxValue="1"  unit="" isReadOnly="1">
  <InfoText language="de">Rot: Auswertegerät LB1 5A2 defekt</InfoText>
  <InfoText language="en">Red: Evaluation unit LB1 5A2 defective</InfoText>
  <Header language="de">Fehler Lichtschrankenauswertung hinten/vorne</Header>
  <Header language="en">Error light barrier evaluation rear/front</Header>
  <IsWarning>0</IsWarning>
  <Category>Anzeige</Category>
  <IsButton activeValue="0">0</IsButton>
  <ShowRedGreen Good="0">1</ShowRedGreen>
  <IsBool CanFail="1" Yes="0" No="0">0</IsBool>
  </Option>
<Option Len="BOOL" Number="142" value="0" minValue="0" maxValue="1"  unit="" isReadOnly="1">
  <InfoText language="de">Rot: Verschmutzung der Lichtschranken.</InfoText>
  <InfoText language="en">Red: Contamination of the light barriers.</InfoText>
  <Header language="de">Limit Lichtschrankenauswertung Gurtverlaufsteuerung</Header>
  <Header language="en">Limit light barrier evaluation Belt routing control</Header>
  <IsWarning>1</IsWarning>
  <Category>Anzeige</Category>
  <IsButton activeValue="0">0</IsButton>
  <ShowRedGreen Good="0">1</ShowRedGreen>
  <IsBool CanFail="1" Yes="0" No="0">0</IsBool>
  </Option>
<Option Len="BOOL" Number="143" value="0" minValue="0" maxValue="1"  unit="" isReadOnly="1">
  <InfoText language="de">Rot: Verschmutzung der Lichtschranken.</InfoText>
  <InfoText language="en">Red: Contamination of the light barriers.</InfoText>
  <Header language="de">Limit Lichtschrankenauswertung hinten/vorne</Header>
  <Header language="en">Limit light barrier evaluation rear/front</Header>
  <IsWarning>1</IsWarning>
  <Category>Anzeige</Category>
  <IsButton activeValue="0">0</IsButton>
  <ShowRedGreen Good="0">1</ShowRedGreen>
  <IsBool CanFail="1" Yes="0" No="0">0</IsBool>
  </Option>
<Option Len="BOOL" Number="144" value="0" minValue="0" maxValue="1"  unit="" isReadOnly="1">
  <InfoText language="de">Rot: Lichtschranke ist durch einen Gegenstand unterbrochen</InfoText>
  <InfoText language="en">Red: Light barrier is interrupted by an object</InfoText>
  <Header language="de">Lichtschranke hinten ausgelöst</Header>
  <Header language="en">Rear light barrier triggered</Header>
  <IsWarning>0</IsWarning>
  <Category>Anzeige</Category>
  <IsButton activeValue="0">0</IsButton>
  <ShowRedGreen Good="0">1</ShowRedGreen>
  <IsBool CanFail="1" Yes="0" No="0">0</IsBool>
  </Option>
<Option Len="BOOL" Number="145" value="0" minValue="0" maxValue="1"  unit="" isReadOnly="1">
  <InfoText language="de">Rot: Lichtschranke ist durch einen Gegenstand unterbrochen</InfoText>
  <InfoText language="en">Red: Light barrier is interrupted by an object</InfoText>
  <Header language="de">Lichtschranke vorne ausgelöst</Header>
  <Header language="en">Front light barrier triggered</Header>
  <IsWarning>0</IsWarning>
  <Category>Anzeige</Category>
  <IsButton activeValue="0">0</IsButton>
  <ShowRedGreen Good="0">1</ShowRedGreen>
  <IsBool CanFail="1" Yes="0" No="0">0</IsBool>
  </Option>
<Option Len="BOOL" Number="146" value="0" minValue="0" maxValue="1"  unit="" isReadOnly="1">
  <InfoText language="de">Rot: Temperatursensor defekt</InfoText>
  <InfoText language="en">Red: Temperature sensor defective</InfoText>
  <Header language="de">Gurttemperaturfühler vorne links defekt</Header>
  <Header language="en">temperature sensor front left side defective</Header>
  <IsWarning>0</IsWarning>
  <Category>Anzeige</Category>
  <IsButton activeValue="0">0</IsButton>
  <ShowRedGreen Good="0">1</ShowRedGreen>
  <IsBool CanFail="1" Yes="0" No="0">0</IsBool>
  </Option>
<Option Len="BOOL" Number="147" value="0" minValue="0" maxValue="1"  unit="" isReadOnly="1">
  <InfoText language="de">Rot: Temperatursensor defekt</InfoText>
  <InfoText language="en">Red: Temperature sensor defective</InfoText>
  <Header language="de">Gurttemperaturfühler hinten links defekt</Header>
  <Header language="en">Temperature sensor rear left side defective</Header>
  <IsWarning>0</IsWarning>
  <Category>Anzeige</Category>
  <IsButton activeValue="0">0</IsButton>
  <ShowRedGreen Good="0">1</ShowRedGreen>
  <IsBool CanFail="1" Yes="0" No="0">0</IsBool>
  </Option>
<Option Len="BOOL" Number="150" value="0" minValue="0" maxValue="1"  unit="" isReadOnly="1">
  <InfoText language="de">Rot: Temperatursensor defekt</InfoText>
  <InfoText language="en">Red: Temperature sensor defective</InfoText>
  <Header language="de">Gurttemperaturfühler vorne rechts defekt</Header>
  <Header language="en">Temperature sensor front right side defective</Header>
  <IsWarning>0</IsWarning>
  <Category>Anzeige</Category>
  <IsButton activeValue="0">0</IsButton>
  <ShowRedGreen Good="0">1</ShowRedGreen>
  <IsBool CanFail="1" Yes="0" No="0">0</IsBool>
  </Option>
<Option Len="BOOL" Number="151" value="0" minValue="0" maxValue="1"  unit="" isReadOnly="1">
  <InfoText language="de">Rot: Temperatursensor defekt</InfoText>
  <InfoText language="en">Red: Temperature sensor defective</InfoText>
  <Header language="de">Gurttemperaturfühler hinten rechts defekt</Header>
  <Header language="en">Temperature sensor rear right side defective</Header>
  <IsWarning>0</IsWarning>
  <Category>Anzeige</Category>
  <IsButton activeValue="0">0</IsButton>
  <ShowRedGreen Good="0">1</ShowRedGreen>
  <IsBool CanFail="1" Yes="0" No="0">0</IsBool>
  </Option>
<Option Len="BOOL" Number="152" value="0" minValue="0" maxValue="1"  unit="" isReadOnly="1">
  <InfoText language="de">Gelb: Warnung Temperatur >=50°C 
Mögliche Ursache:
- Hohe Punktbelastung
- Schmierung des Laufgurtes prüfen </InfoText>
  <InfoText language="en">Yellow: warning temperature >=50°C 
Possible cause:
- High point load
- Check lubrication of the running Belt </InfoText>
  <Header language="de">Warnung Gurttemperatur vorne links</Header>
  <Header language="en">Warning belt temperature front left</Header>
  <IsWarning>1</IsWarning>
  <Category>Anzeige</Category>
  <IsButton activeValue="0">0</IsButton>
  <ShowRedGreen Good="0">1</ShowRedGreen>
  <IsBool CanFail="1" Yes="0" No="0">0</IsBool>
  </Option>
<Option Len="BOOL" Number="153" value="0" minValue="0" maxValue="1"  unit="" isReadOnly="1">
  <InfoText language="de">Gelb: Warnung Temperatur >=50°C 
Mögliche Ursache:
- Hohe Punktbelastung
- Schmierung des Laufgurtes prüfen </InfoText>
  <InfoText language="en">Yellow: warning temperature >=50°C 
Possible cause:
- High point load
- Check lubrication of the running Belt </InfoText>
  <Header language="de">Warnung Gurttemperatur hinten links</Header>
  <Header language="en">Warning belt temperature rear left</Header>
  <IsWarning>1</IsWarning>
  <Category>Anzeige</Category>
  <IsButton activeValue="0">0</IsButton>
  <ShowRedGreen Good="0">1</ShowRedGreen>
  <IsBool CanFail="1" Yes="0" No="0">0</IsBool>
  </Option>
<Option Len="BOOL" Number="154" value="0" minValue="0" maxValue="1"  unit="" isReadOnly="1">
  <InfoText language="de">Gelb: Warnung Temperatur >=50°C 
Mögliche Ursache:
- Hohe Punktbelastung
- Schmierung des Laufgurtes prüfen </InfoText>
  <InfoText language="en">Yellow: warning temperature >=50°C 
Possible cause:
- High point load
- Check lubrication of the running Belt </InfoText>
  <Header language="de">Warnung Gurttemperatur vorne rechts</Header>
  <Header language="en">Warning belt temperature front right</Header>
  <IsWarning>1</IsWarning>
  <Category>Anzeige</Category>
  <IsButton activeValue="0">0</IsButton>
  <ShowRedGreen Good="0">1</ShowRedGreen>
  <IsBool CanFail="1" Yes="0" No="0">0</IsBool>
  </Option>
<Option Len="BOOL" Number="155" value="0" minValue="0" maxValue="1"  unit="" isReadOnly="1">
  <InfoText language="de">Gelb: Warnung Temperatur >=50°C 
Mögliche Ursache:
- Hohe Punktbelastung
- Schmierung des Laufgurtes prüfen </InfoText>
  <InfoText language="en">Yellow: warning temperature >=50°C 
Possible cause:
- High point load
- Check lubrication of the running Belt </InfoText>
  <Header language="de">Warnung Gurttemperatur hinten rechts</Header>
  <Header language="en">Warning belt temperature rear right</Header>
  <IsWarning>1</IsWarning>
  <Category>Anzeige</Category>
  <IsButton activeValue="0">0</IsButton>
  <ShowRedGreen Good="0">1</ShowRedGreen>
  <IsBool CanFail="1" Yes="0" No="0">0</IsBool>
  </Option>
<Option Len="BOOL" Number="156" value="0" minValue="0" maxValue="1"  unit="" isReadOnly="1">
  <InfoText language="de">Rot: Laufband gestoppt Temperatur >=60°C 
Mögliche Ursache:
- Hohe Punktbelastung
- Schmierung des Laufgurtes prüfen </InfoText>
  <InfoText language="en">Red: treadmill stops temperature >=60°C 
Possible cause:
- High point load
- Check lubrication of the running Belt </InfoText>
  <Header language="de">Gurttemperatur vorne links zu hoch</Header>
  <Header language="en">Belt temperature front left too high</Header>
  <IsWarning>0</IsWarning>
  <Category>Anzeige</Category>
  <IsButton activeValue="0">0</IsButton>
  <ShowRedGreen Good="0">1</ShowRedGreen>
  <IsBool CanFail="1" Yes="0" No="0">0</IsBool>
  </Option>
<Option Len="BOOL" Number="157" value="0" minValue="0" maxValue="1"  unit="" isReadOnly="1">
  <InfoText language="de">Rot: Laufband gestoppt Temperatur >=60°C 
Mögliche Ursache:
- Hohe Punktbelastung
- Schmierung des Laufgurtes prüfen </InfoText>
  <InfoText language="en">Red: treadmill stops temperature >=60°C 
Possible cause:
- High point load
- Check lubrication of the running Belt </InfoText>
  <Header language="de">Gurttemperatur hinten links zu hoch</Header>
  <Header language="en">Belt temperature rear left too high</Header>
  <IsWarning>0</IsWarning>
  <Category>Anzeige</Category>
  <IsButton activeValue="0">0</IsButton>
  <ShowRedGreen Good="0">1</ShowRedGreen>
  <IsBool CanFail="1" Yes="0" No="0">0</IsBool>
  </Option>
<Option Len="BOOL" Number="160" value="0" minValue="0" maxValue="1"  unit="" isReadOnly="1">
  <InfoText language="de">Rot: Laufband gestoppt Temperatur >=60°C 
Mögliche Ursache:
- Hohe Punktbelastung
- Schmierung des Laufgurtes prüfen </InfoText>
  <InfoText language="en">Red: treadmill stops temperature >=60°C 
Possible cause:
- High point load
- Check lubrication of the running Belt </InfoText>
  <Header language="de">Gurttemperatur vorne rechts zu hoch</Header>
  <Header language="en">Belt temperature front right too high</Header>
  <IsWarning>0</IsWarning>
  <Category>Anzeige</Category>
  <IsButton activeValue="0">0</IsButton>
  <ShowRedGreen Good="0">1</ShowRedGreen>
  <IsBool CanFail="1" Yes="0" No="0">0</IsBool>
  </Option>
<Option Len="BOOL" Number="161" value="0" minValue="0" maxValue="1"  unit="" isReadOnly="1">
  <InfoText language="de">Rot: Laufband gestoppt Temperatur >=60°C 
Mögliche Ursache:
- Hohe Punktbelastung
- Schmierung des Laufgurtes prüfen </InfoText>
  <InfoText language="en">Red: treadmill stops temperature >=60°C 
Possible cause:
- High point load
- Check lubrication of the running Belt </InfoText>
  <Header language="de">Gurttemperatur hinten rechts zu hoch</Header>
  <Header language="en">Belt temperature rear right too high</Header>
  <IsWarning>0</IsWarning>
  <Category>Anzeige</Category>
  <IsButton activeValue="0">0</IsButton>
  <ShowRedGreen Good="0">1</ShowRedGreen>
  <IsBool CanFail="1" Yes="0" No="0">0</IsBool>
  </Option>
<Option Len="BOOL" Number="162" value="0" minValue="0" maxValue="1"  unit="" isReadOnly="1">
  <InfoText language="de">Rot: Kraftmesssensor Gurtspannung links defekt</InfoText>
  <InfoText language="en">Red: Force measuring sensor Belt tension left defective</InfoText>
  <Header language="de">Fehler Gurtspannungssensor links</Header>
  <Header language="en">Error belt tension sensor left</Header>
  <IsWarning>0</IsWarning>
  <Category>Anzeige</Category>
  <IsButton activeValue="0">0</IsButton>
  <ShowRedGreen Good="0">1</ShowRedGreen>
  <IsBool CanFail="1" Yes="0" No="0">0</IsBool>
  </Option>
<Option Len="BOOL" Number="163" value="0" minValue="0" maxValue="1"  unit="" isReadOnly="1">
  <InfoText language="de">Rot: Kraftmesssensor Gurtspannung links defekt</InfoText>
  <InfoText language="en">Red: Force measuring sensor Belt tension left defective</InfoText>
  <Header language="de">Fehler Gurtspannungssensor rechts</Header>
  <Header language="en">Error belt tension sensor right</Header>
  <IsWarning>0</IsWarning>
  <Category>Anzeige</Category>
  <IsButton activeValue="0">0</IsButton>
  <ShowRedGreen Good="0">1</ShowRedGreen>
  <IsBool CanFail="1" Yes="0" No="0">0</IsBool>
  </Option>
<Option Len="BOOL" Number="164" value="0" minValue="0" maxValue="1"  unit="" isReadOnly="1">
  <InfoText language="de">Rot: Gurtspannung links zu niedrig</InfoText>
  <InfoText language="en">Red: Belt tension left too low</InfoText>
  <Header language="de">Gurtspannung links zu niedrig</Header>
  <Header language="en">Belt tension left to low</Header>
  <IsWarning>0</IsWarning>
  <Category>Anzeige</Category>
  <IsButton activeValue="0">0</IsButton>
  <ShowRedGreen Good="0">1</ShowRedGreen>
  <IsBool CanFail="1" Yes="0" No="0">0</IsBool>
  </Option>
<Option Len="BOOL" Number="165" value="0" minValue="0" maxValue="1"  unit="" isReadOnly="1">
  <InfoText language="de">Rot: Gurtspannung rechts zu niedrig</InfoText>
  <InfoText language="en">Red: Belt tension right too low</InfoText>
  <Header language="de">Gurtspannung rechts zu niedrig</Header>
  <Header language="en">Belt tension right to low</Header>
  <IsWarning>0</IsWarning>
  <Category>Anzeige</Category>
  <IsButton activeValue="0">0</IsButton>
  <ShowRedGreen Good="0">1</ShowRedGreen>
  <IsBool CanFail="1" Yes="0" No="0">0</IsBool>
  </Option>
<Option Len="BOOL" Number="166" value="0" minValue="0" maxValue="1"  unit="" isReadOnly="1">
  <InfoText language="de">Rot: Gurtspannung links zu hoch</InfoText>
  <InfoText language="en">Red: Belt tension left too heigh</InfoText>
  <Header language="de">Gurtspannung links zu hoch</Header>
  <Header language="en">Belt tension left to high</Header>
  <IsWarning>0</IsWarning>
  <Category>Anzeige</Category>
  <IsButton activeValue="0">0</IsButton>
  <ShowRedGreen Good="0">1</ShowRedGreen>
  <IsBool CanFail="1" Yes="0" No="0">0</IsBool>
  </Option>
<Option Len="BOOL" Number="167" value="0" minValue="0" maxValue="1"  unit="" isReadOnly="1">
  <InfoText language="de">Rot: Gurtspannung rechts zu hoch</InfoText>
  <InfoText language="en">Red: Belt tension right too heigh</InfoText>
  <Header language="de">Gurtspannung rechts zu hoch</Header>
  <Header language="en">Belt tension right to high</Header>
  <IsWarning>0</IsWarning>
  <Category>Anzeige</Category>
  <IsButton activeValue="0">0</IsButton>
  <ShowRedGreen Good="0">1</ShowRedGreen>
  <IsBool CanFail="1" Yes="0" No="0">0</IsBool>
  </Option>
<Option Len="BOOL" Number="170" value="0" minValue="0" maxValue="1"  unit="" isReadOnly="1">
  <InfoText language="de">Rot: Ölstand am Hydraulikaggregat zu niedrig</InfoText>
  <InfoText language="en">Red: Oil level on the hydraulic to low</InfoText>
  <Header language="de">Hydraulik Ölstand</Header>
  <Header language="en">Hydraulic oil level</Header>
  <IsWarning>0</IsWarning>
  <Category>Anzeige</Category>
  <IsButton activeValue="0">0</IsButton>
  <ShowRedGreen Good="0">1</ShowRedGreen>
  <IsBool CanFail="1" Yes="0" No="0">0</IsBool>
  </Option>
<Option Len="BOOL" Number="171" value="0" minValue="0" maxValue="1"  unit="" isReadOnly="1">
  <InfoText language="de">Rot: Hydraulik Temperatur zu hoch</InfoText>
  <InfoText language="en">Hydraulics temperature general too high</InfoText>
  <Header language="de">Hydraulik Temperatur allgemein</Header>
  <Header language="en">Hydraulics temperature general</Header>
  <IsWarning>0</IsWarning>
  <Category>Anzeige</Category>
  <IsButton activeValue="0">0</IsButton>
  <ShowRedGreen Good="0">1</ShowRedGreen>
  <IsBool CanFail="1" Yes="0" No="0">0</IsBool>
  </Option>
<Option Len="BOOL" Number="172" value="0" minValue="0" maxValue="1"  unit="" isReadOnly="1">
  <InfoText language="de">Rot: Kühler defekt</InfoText>
  <InfoText language="en">Red: cooler defective</InfoText>
  <Header language="de">Hydraulikkühler</Header>
  <Header language="en">Hydraulic fan</Header>
  <IsWarning>0</IsWarning>
  <Category>Anzeige</Category>
  <IsButton activeValue="0">0</IsButton>
  <ShowRedGreen Good="0">1</ShowRedGreen>
  <IsBool CanFail="1" Yes="0" No="0">0</IsBool>
  </Option>
<Option Len="BOOL" Number="173" value="0" minValue="0" maxValue="1"  unit="" isReadOnly="1">
  <InfoText language="de">Rot: Motorschutz hat ausgelöst
Mögliche Ursache:
- mögliche Blockierung der Mechanik
- deftekter Motor</InfoText>
  <InfoText language="en">Red: Motor protection has tripped
Possible cause:
- possible blockage of the mechanics
- Defective motor</InfoText>
  <Header language="de">Hydraulikaggregat Motorschutz</Header>
  <Header language="en">hydraulic power unit motor protection switch</Header>
  <IsWarning>0</IsWarning>
  <Category>Anzeige</Category>
  <IsButton activeValue="0">0</IsButton>
  <ShowRedGreen Good="0">1</ShowRedGreen>
  <IsBool CanFail="1" Yes="0" No="0">0</IsBool>
  </Option>
<Option Len="BOOL" Number="174" value="0" minValue="0" maxValue="1"  unit="" isReadOnly="1">
  <InfoText language="de">Rot: Motorschutz hat ausgelöst
Mögliche Ursache:
- mögliche Blockierung der Mechanik
- deftekter Motor</InfoText>
  <InfoText language="en">Red: Motor protection has tripped
Possible cause:
- possible blockage of the mechanics
- Defective motor</InfoText>
  <Header language="de">Hydraulik Kühler Motorschutz</Header>
  <Header language="en">Hydraulic cooler motor protection switch</Header>
  <IsWarning>0</IsWarning>
  <Category>Anzeige</Category>
  <IsButton activeValue="0">0</IsButton>
  <ShowRedGreen Good="0">1</ShowRedGreen>
  <IsBool CanFail="1" Yes="0" No="0">0</IsBool>
  </Option>
<Option Len="BOOL" Number="175" value="0" minValue="0" maxValue="1"  unit="" isReadOnly="1">
  <InfoText language="de">Rot: Motorschutz hat ausgelöst
Mögliche Ursache:
- mögliche Blockierung der Mechanik
- deftekter Motor</InfoText>
  <InfoText language="en">Red: Motor protection has tripped
Possible cause:
- possible blockage of the mechanics
- Defective motor</InfoText>
  <Header language="de">Antriebsmmotor Motorschutz</Header>
  <Header language="en">Drive motor protection switch</Header>
  <IsWarning>0</IsWarning>
  <Category>Anzeige</Category>
  <IsButton activeValue="0">0</IsButton>
  <ShowRedGreen Good="0">1</ShowRedGreen>
  <IsBool CanFail="1" Yes="0" No="0">0</IsBool>
  </Option>
<Option Len="BOOL" Number="176" value="0" minValue="0" maxValue="1"  unit="" isReadOnly="1">
  <InfoText language="de">Rot: Frequnzumrichter Status nicht bereit</InfoText>
  <InfoText language="en">Red: Inverter status not ready</InfoText>
  <Header language="de">Frequenzumrichter bereit</Header>
  <Header language="en">Frequency inverter ready</Header>
  <IsWarning>0</IsWarning>
  <Category></Category>
  <IsButton activeValue="0">0</IsButton>
  <ShowRedGreen Good="0">1</ShowRedGreen>
  <IsBool CanFail="1" Yes="0" No="0">0</IsBool>
  </Option>
<Option Len="BOOL" Number="177" value="0" minValue="0" maxValue="1"  unit="" isReadOnly="1">
  <InfoText language="de">Rot: Frequenzumrichter Störung</InfoText>
  <InfoText language="en">Red: Inverter fault</InfoText>
  <Header language="de">Frequenzumrichter Störung</Header>
  <Header language="en">Frequency inverter malfunktion</Header>
  <IsWarning>0</IsWarning>
  <Category>Anzeige</Category>
  <IsButton activeValue="0">0</IsButton>
  <ShowRedGreen Good="0">1</ShowRedGreen>
  <IsBool CanFail="1" Yes="0" No="0">0</IsBool>
  </Option>
<Option Len="BOOL" Number="180" value="0" minValue="0" maxValue="1"  unit="" isReadOnly="1">
  <InfoText language="de">Rot: Motorschutz hat ausgelöst
Mögliche Ursache:
- mögliche Blockierung der Mechanik
- deftekter Motor</InfoText>
  <InfoText language="en">Red: Motor protection has tripped
Possible cause:
- possible blockage of the mechanics
- Defective motor</InfoText>
  <Header language="de">Gurtspannungsmotor links Motorschutz</Header>
  <Header language="en">Belt tension drive motor left protection switch</Header>
  <IsWarning>0</IsWarning>
  <Category>Anzeige</Category>
  <IsButton activeValue="0">0</IsButton>
  <ShowRedGreen Good="0">1</ShowRedGreen>
  <IsBool CanFail="1" Yes="0" No="0">0</IsBool>
  </Option>
<Option Len="BOOL" Number="181" value="0" minValue="0" maxValue="1"  unit="" isReadOnly="1">
  <InfoText language="de">Rot: Motorschutz hat ausgelöst
Mögliche Ursache:
- mögliche Blockierung der Mechanik
- deftekter Motor</InfoText>
  <InfoText language="en">Red: Motor protection has tripped
Possible cause:
- possible blockage of the mechanics
- Defective motor</InfoText>
  <Header language="de">Gurtspannungsmotor rechts Motorschutz</Header>
  <Header language="en">Belt tension drive motor right protection switch</Header>
  <IsWarning>0</IsWarning>
  <Category>Anzeige</Category>
  <IsButton activeValue="0">0</IsButton>
  <ShowRedGreen Good="0">1</ShowRedGreen>
  <IsBool CanFail="1" Yes="0" No="0">0</IsBool>
  </Option>
<Option Len="BOOL" Number="182" value="0" minValue="0" maxValue="1"  unit="" isReadOnly="1">
  <InfoText language="de">Rot: Motorschutz hat ausgelöst
Mögliche Ursache:
- mögliche Blockierung der Mechanik
- deftekter Motor</InfoText>
  <InfoText language="en">Red: Motor protection has tripped
Possible cause:
- possible blockage of the mechanics
- Defective motor</InfoText>
  <Header language="de">Sicherheitsbügel Motorschutz</Header>
  <Header language="en">Safety arch protection switch</Header>
  <IsWarning>1</IsWarning>
  <Category>Anzeige</Category>
  <IsButton activeValue="0">0</IsButton>
  <ShowRedGreen Good="0">1</ShowRedGreen>
  <IsBool CanFail="1" Yes="0" No="0">0</IsBool>
  </Option>
<Option Len="BOOL" Number="183" value="0" minValue="0" maxValue="1"  unit="" isReadOnly="1">
  <InfoText language="de">Rot: Motorschutz hat ausgelöst
Mögliche Ursache:
- mögliche Blockierung der Mechanik
- deftekter Motor</InfoText>
  <InfoText language="en">Red: Motor protection has tripped
Possible cause:
- possible blockage of the mechanics
- Defective motor</InfoText>
  <Header language="de">Aufstiegsrampe Motorschutz</Header>
  <Header language="en">Acces ramp motor protection triggered</Header>
  <IsWarning>0</IsWarning>
  <Category></Category>
  <IsButton activeValue="0">0</IsButton>
  <ShowRedGreen Good="0">1</ShowRedGreen>
  <IsBool CanFail="1" Yes="0" No="0">0</IsBool>
  </Option>
<Option Len="BOOL" Number="184" value="0" minValue="0" maxValue="1"  unit="" isReadOnly="1">
  <InfoText language="de">Rot: Motorschütz schaltet nicht
Mögliche Ursache:
- Schütz defekt
- Wird nicht angesteuert</InfoText>
  <InfoText language="en">Red: Motor contactor does not switch
Possible cause:
- Contactor defective
- Is not triggered</InfoText>
  <Header language="de">Fehler Hydraulikaggregat Motorschütz</Header>
  <Header language="en">Error hydraulic power unit motor contactor</Header>
  <IsWarning>0</IsWarning>
  <Category>Anzeige</Category>
  <IsButton activeValue="0">0</IsButton>
  <ShowRedGreen Good="0">1</ShowRedGreen>
  <IsBool CanFail="1" Yes="0" No="0">0</IsBool>
  </Option>
<Option Len="BOOL" Number="185" value="0" minValue="0" maxValue="1"  unit="" isReadOnly="1">
  <InfoText language="de">Rot: Motorschütz schaltet nicht
Mögliche Ursache:
- Schütz defekt
- Wird nicht angesteuert</InfoText>
  <InfoText language="en">Red: Motor contactor does not switch
Possible cause:
- Contactor defective
- Is not triggered</InfoText>
  <Header language="de">Fehler Hydraulikkühler Motorschütz</Header>
  <Header language="en">Error hydraulic fan motor contactor</Header>
  <IsWarning>0</IsWarning>
  <Category>Anzeige</Category>
  <IsButton activeValue="0">0</IsButton>
  <ShowRedGreen Good="0">1</ShowRedGreen>
  <IsBool CanFail="1" Yes="0" No="0">0</IsBool>
  </Option>
<Option Len="BOOL" Number="186" value="0" minValue="0" maxValue="1"  unit="" isReadOnly="1">
  <InfoText language="de">Rot: Motorschütz schaltet nicht
Mögliche Ursache:
- Schütz defekt
- Wird nicht angesteuert</InfoText>
  <InfoText language="en">Red: Motor contactor does not switch
Possible cause:
- Contactor defective
- Is not triggered</InfoText>
  <Header language="de">Fehler Sicherheitsbügel vor Motorschütz</Header>
  <Header language="en">Error safety arch motor forward motor contactor</Header>
  <IsWarning>1</IsWarning>
  <Category>Anzeige</Category>
  <IsButton activeValue="0">0</IsButton>
  <ShowRedGreen Good="0">1</ShowRedGreen>
  <IsBool CanFail="1" Yes="0" No="0">0</IsBool>
  </Option>
<Option Len="BOOL" Number="187" value="0" minValue="0" maxValue="1"  unit="" isReadOnly="1">
  <InfoText language="de">Rot: Motorschütz schaltet nicht
Mögliche Ursache:
- Schütz defekt
- Wird nicht angesteuert</InfoText>
  <InfoText language="en">Red: Motor contactor does not switch
Possible cause:
- Contactor defective
- Is not triggered</InfoText>
  <Header language="de">Fehler Sicherheitsbügel zurück Motorschütz</Header>
  <Header language="en">Error access ramp motor backward motor contactor</Header>
  <IsWarning>1</IsWarning>
  <Category>Anzeige</Category>
  <IsButton activeValue="0">0</IsButton>
  <ShowRedGreen Good="0">1</ShowRedGreen>
  <IsBool CanFail="1" Yes="0" No="0">0</IsBool>
  </Option>
<Option Len="BOOL" Number="190" value="0" minValue="0" maxValue="1"  unit="" isReadOnly="1">
  <InfoText language="de">Rot: Motorschütz schaltet nicht
Mögliche Ursache:
- Schütz defekt
- Wird nicht angesteuert</InfoText>
  <InfoText language="en">Red: Motor contactor does not switch
Possible cause:
- Contactor defective
- Is not triggered</InfoText>
  <Header language="de">Fehler Auffahrtssrampe ab Motorschütz</Header>
  <Header language="en">Fehler access ramp motor down contactor</Header>
  <IsWarning>0</IsWarning>
  <Category>Anzeige</Category>
  <IsButton activeValue="0">0</IsButton>
  <ShowRedGreen Good="0">1</ShowRedGreen>
  <IsBool CanFail="1" Yes="0" No="0">0</IsBool>
  </Option>
<Option Len="BOOL" Number="191" value="0" minValue="0" maxValue="1"  unit="" isReadOnly="1">
  <InfoText language="de">Rot: Motorschütz schaltet nicht
Mögliche Ursache:
- Schütz defekt
- Wird nicht angesteuert</InfoText>
  <InfoText language="en">Red: Motor contactor does not switch
Possible cause:
- Contactor defective
- Is not triggered</InfoText>
  <Header language="de">Fehler Auffahrtssrampe auf Motorschütz</Header>
  <Header language="en">Error access ramp motor up contactor</Header>
  <IsWarning>0</IsWarning>
  <Category>Anzeige</Category>
  <IsButton activeValue="0">0</IsButton>
  <ShowRedGreen Good="0">1</ShowRedGreen>
  <IsBool CanFail="1" Yes="0" No="0">0</IsBool>
  </Option>
<Option Len="BOOL" Number="192" value="0" minValue="0" maxValue="1"  unit="" isReadOnly="1">
  <InfoText language="de">Rot: Motorschütz schaltet nicht
Mögliche Ursache:
- Schütz defekt
- Wird nicht angesteuert</InfoText>
  <InfoText language="en">Red: Motor contactor does not switch
Possible cause:
- Contactor defective
- Is not triggered</InfoText>
  <Header language="de">Fehler Gurtspannungsmotor rechts vor Motorschütz</Header>
  <Header language="en">Error belt tension drive motor right forward contactor</Header>
  <IsWarning>0</IsWarning>
  <Category>Anzeige</Category>
  <IsButton activeValue="0">0</IsButton>
  <ShowRedGreen Good="0">1</ShowRedGreen>
  <IsBool CanFail="1" Yes="0" No="0">0</IsBool>
  </Option>
<Option Len="BOOL" Number="193" value="0" minValue="0" maxValue="1"  unit="" isReadOnly="1">
  <InfoText language="de">Rot: Motorschütz schaltet nicht
Mögliche Ursache:
- Schütz defekt
- Wird nicht angesteuert</InfoText>
  <InfoText language="en">Red: Motor contactor does not switch
Possible cause:
- Contactor defective
- Is not triggered</InfoText>
  <Header language="de">Fehler Gurtspannungsmotor rechts zurück Motorschütz</Header>
  <Header language="en">Error belt tension drive motor right backward contactor</Header>
  <IsWarning>0</IsWarning>
  <Category>Anzeige</Category>
  <IsButton activeValue="0">0</IsButton>
  <ShowRedGreen Good="0">1</ShowRedGreen>
  <IsBool CanFail="1" Yes="0" No="0">0</IsBool>
  </Option>
<Option Len="BOOL" Number="194" value="0" minValue="0" maxValue="1"  unit="" isReadOnly="1">
  <InfoText language="de">Rot: Motorschütz schaltet nicht
Mögliche Ursache:
- Schütz defekt
- Wird nicht angesteuert</InfoText>
  <InfoText language="en">Red: Motor contactor does not switch
Possible cause:
- Contactor defective
- Is not triggered</InfoText>
  <Header language="de">Fehler Gurtspannungsmotor links vor Motorschütz</Header>
  <Header language="en">Error belt tension drive motor left forward contactor</Header>
  <IsWarning>0</IsWarning>
  <Category>Anzeige</Category>
  <IsButton activeValue="0">0</IsButton>
  <ShowRedGreen Good="0">1</ShowRedGreen>
  <IsBool CanFail="1" Yes="0" No="0">0</IsBool>
  </Option>
<Option Len="BOOL" Number="195" value="0" minValue="0" maxValue="1"  unit="" isReadOnly="1">
  <InfoText language="de">Rot: Motorschütz schaltet nicht
Mögliche Ursache:
- Schütz defekt
- Wird nicht angesteuert</InfoText>
  <InfoText language="en">Red: Motor contactor does not switch
Possible cause:
- Contactor defective
- Is not triggered</InfoText>
  <Header language="de">Fehler Gurtspannungsmotor links zurück Motorschütz</Header>
  <Header language="en">Error belt tension drive motor left backward contactor</Header>
  <IsWarning>0</IsWarning>
  <Category>Anzeige</Category>
  <IsButton activeValue="0">0</IsButton>
  <ShowRedGreen Good="0">1</ShowRedGreen>
  <IsBool CanFail="1" Yes="0" No="0">0</IsBool>
  </Option>
<Option Len="BOOL" Number="196" value="0" minValue="0" maxValue="1"  unit="" isReadOnly="1">
  <InfoText language="de">Rot: Endschalter aktiviert, da sich der Laufgurt zu weit außen befindet.
Mögliche Ursache:
- Messung der Kraftmesssensoren defekt
- Gurtmotore sehr stark verstellt </InfoText>
  <InfoText language="en">Red: Limit switch activated because the running Belt is too far out.
Possible cause:
- Measurement of force measuring sensors defective
- Belt motors very strongly adjusted </InfoText>
  <Header language="de">Gurtverlauf Endschalter links</Header>
  <Header language="en">Belt routing end switch left</Header>
  <IsWarning>0</IsWarning>
  <Category>Anzeige</Category>
  <IsButton activeValue="0">0</IsButton>
  <ShowRedGreen Good="0">1</ShowRedGreen>
  <IsBool CanFail="1" Yes="0" No="0">0</IsBool>
  </Option>
<Option Len="BOOL" Number="197" value="0" minValue="0" maxValue="1"  unit="" isReadOnly="1">
  <InfoText language="de">Rot: Endschalter aktiviert, da sich der Laufgurt zu weit außen befindet.
Mögliche Ursache:
- Messung der Kraftmesssensoren defekt
- Gurtmotore sehr stark verstellt </InfoText>
  <InfoText language="en">Red: Limit switch activated because the running Belt is too far out.
Possible cause:
- Measurement of force measuring sensors defective
- Belt motors very strongly adjusted </InfoText>
  <Header language="de">Gurtverlauf Endschalter rechts</Header>
  <Header language="en">Belt routing end switch right</Header>
  <IsWarning>0</IsWarning>
  <Category>Anzeige</Category>
  <IsButton activeValue="0">0</IsButton>
  <ShowRedGreen Good="0">1</ShowRedGreen>
  <IsBool CanFail="1" Yes="0" No="0">0</IsBool>
  </Option>
<Option Len="BOOL" Number="200" value="0" minValue="0" maxValue="1"  unit="" isReadOnly="1">
  <InfoText language="de">Rot: Endschalter aktiviert, da sich der Laufgurt zu weit außen befindet.
Mögliche Ursache:
- Messung der Kraftmesssensoren defekt
- Gurtmotore sehr stark verstellt </InfoText>
  <InfoText language="en">Red: Limit switch activated because the running Belt is too far out.
Possible cause:
- Measurement of force measuring sensors defective
- Belt motors very strongly adjusted </InfoText>
  <Header language="de">Gurtverlauf Endschalter links</Header>
  <Header language="en">Belt routing end switch left</Header>
  <IsWarning>0</IsWarning>
  <Category>Anzeige</Category>
  <IsButton activeValue="0">0</IsButton>
  <ShowRedGreen Good="0">1</ShowRedGreen>
  <IsBool CanFail="1" Yes="0" No="0">0</IsBool>
  </Option>
<Option Len="BOOL" Number="201" value="0" minValue="0" maxValue="1"  unit="" isReadOnly="1">
  <InfoText language="de">Rot: Endschalter aktiviert, da sich der Laufgurt zu weit außen befindet.
Mögliche Ursache:
- Messung der Kraftmesssensoren defekt
- Gurtmotore sehr stark verstellt </InfoText>
  <InfoText language="en">Red: Limit switch activated because the running Belt is too far out.
Possible cause:
- Measurement of force measuring sensors defective
- Belt motors very strongly adjusted </InfoText>
  <Header language="de">Gurtverlauf Endschalter rechts</Header>
  <Header language="en">Belt routing end switch right</Header>
  <IsWarning>0</IsWarning>
  <Category>Anzeige</Category>
  <IsButton activeValue="0">0</IsButton>
  <ShowRedGreen Good="0">1</ShowRedGreen>
  <IsBool CanFail="1" Yes="0" No="0">0</IsBool>
  </Option>
<!-- laut überegger m. nicht anzeigen<Option Len="BOOL" Number="221" value="0" minValue="0" maxValue="1"  unit="" isReadOnly="1">
  <InfoText language="de">Eingang ST1 E8.1</InfoText>
  <InfoText language="en">Input ST1 E8.1</InfoText>
  <Header language="de">E8.1 Ausgelöste Sicherung 24VDC Sekundär</Header>
  <Header language="en">E8.1 Triggered fuse 24VDC secondary</Header>
  <IsWarning>0</IsWarning>
  <Category>Steuerschrank</Category>
  <IsButton activeValue="0">0</IsButton>
  <ShowRedGreen Good="1">2</ShowRedGreen>
  <IsBool CanFail="0" Yes="0" No="0">0</IsBool>
  </Option>
<Option Len="BOOL" Number="226" value="0" minValue="0" maxValue="1"  unit="" isReadOnly="1">
  <InfoText language="de">Eingang ST1 E8.6</InfoText>
  <InfoText language="en">Input ST1 E8.1</InfoText>
  <Header language="de">E8.6 Trenntrafo Steuerschrank Übertemperatur</Header>
  <Header language="en">E8.6 Isolating transformer control panel overtemperature</Header>
  <IsWarning>0</IsWarning>
  <Category>Steuerschrank</Category>
  <IsButton activeValue="0">0</IsButton>
  <ShowRedGreen Good="1">2</ShowRedGreen>
  <IsBool CanFail="0" Yes="0" No="0">0</IsBool>
  </Option>-->
<Option Len="BOOL" Number="230" value="0" minValue="0" maxValue="1"  unit="" isReadOnly="1">
  <InfoText language="de">Eingang ST1 E9.0</InfoText>
  <InfoText language="en">Input ST1 E9.0</InfoText>
  <Header language="de">Ausgelöstmelder Sicherung Kaltgerätesteckdosen</Header>
  <Header language="en">Trip indicator fuse cold appliance sockets</Header>
  <IsWarning>0</IsWarning>
  <Category>Steuerschrank</Category>
  <IsButton activeValue="1">0</IsButton>
  <ShowRedGreen Good="0">1</ShowRedGreen>
  <IsBool CanFail="0" Yes="0" No="0">0</IsBool>
  </Option>
<Option Len="BOOL" Number="231" value="0" minValue="0" maxValue="1"  unit="" isReadOnly="1">
  <InfoText language="de">Eingang ST1 E9.1</InfoText>
  <InfoText language="en">Input ST1 E9.1</InfoText>
  <Header language="de">Trenntrafo Übertemperatur</Header>
  <Header language="en">Isolating transformer over temperature</Header>
  <IsWarning>0</IsWarning>
  <Category>Trafo</Category>
  <IsButton activeValue="0">0</IsButton>
  <ShowRedGreen Good="0">2</ShowRedGreen>
  <IsBool CanFail="0" Yes="0" No="0">0</IsBool>
  </Option>
<Option Len="BOOL" Number="232" value="0" minValue="0" maxValue="1"  unit="" isReadOnly="1">
  <InfoText language="de">Eingang ST1 E9.2</InfoText>
  <InfoText language="en">Input ST1 E9.2</InfoText>
  <Header language="de">Trenntrafo Restlebensdauer</Header>
  <Header language="en">Isolating transformer remaining life</Header>
  <IsWarning>0</IsWarning>
  <Category>Trafo</Category>
  <IsButton activeValue="0">0</IsButton>
  <ShowRedGreen Good="1">2</ShowRedGreen>
  <IsBool CanFail="0" Yes="0" No="0">0</IsBool>
  </Option>
<!-- raus laut martin ueberegger <Option Len="BOOL" Number="234" value="0" minValue="0" maxValue="1"  unit="" isReadOnly="1">
  <InfoText language="de">Eingang ST1 E9.4</InfoText>
  <InfoText language="en">Input ST1 E9.4</InfoText>
  <Header language="de">E9.4 Trenntrafo Hauptschütz ein</Header>
  <Header language="en">E9.4 Isolating transformer main contactor on</Header>
  <IsWarning>0</IsWarning>
  <Category>Trafo</Category>
  <IsButton activeValue="0">0</IsButton>
  <ShowRedGreen Good="1">2</ShowRedGreen>
  <IsBool CanFail="0" Yes="0" No="0">0</IsBool>
  </Option>-->
<Option Len="BOOL" Number="236" value="0" minValue="0" maxValue="1"  unit="" isReadOnly="1">
  <InfoText language="de">Eingang ST1 E9.6</InfoText>
  <InfoText language="en">Input ST1 E9.6</InfoText>
  <Header language="de">Service Schlüsselschalter</Header>
  <Header language="en">Service key swich</Header>
  <IsWarning>0</IsWarning>
  <Category>Steuerschrank</Category>
  <IsButton activeValue="0">0</IsButton>
  <ShowRedGreen Good="1">2</ShowRedGreen>
  <IsBool CanFail="0" Yes="0" No="0">0</IsBool>
  </Option>
<Option Len="BOOL" Number="240" value="0" minValue="0" maxValue="1"  unit="" isReadOnly="1">
  <InfoText language="de">Eingang ST1 E10.0</InfoText>
  <InfoText language="en">Input ST1 E10.0</InfoText>
  <Header language="de">Steuerung ein Taster</Header>
  <Header language="en">Control on button</Header>
  <IsWarning>0</IsWarning>
  <Category>Steuerschrank</Category>
  <IsButton activeValue="0">0</IsButton>
  <ShowRedGreen Good="0">2</ShowRedGreen>
  <IsBool CanFail="0" Yes="0" No="0">0</IsBool>
  </Option>
<Option Len="BOOL" Number="242" value="0" minValue="0" maxValue="1"  unit="" isReadOnly="1">
  <InfoText language="de">Eingang ST1 E10.2</InfoText>
  <InfoText language="en">Input ST1 E10.2</InfoText>
  <Header language="de">Neigung ab Einrichtbetrieb  Taster</Header>
  <Header language="en">Inclination down setup mode button</Header>
  <IsWarning>0</IsWarning>
  <Category>Steuerschrank</Category>
  <IsButton activeValue="0">0</IsButton>
  <ShowRedGreen Good="1">2</ShowRedGreen>
  <IsBool CanFail="0" Yes="0" No="0">0</IsBool>
  </Option>
<Option Len="BOOL" Number="243" value="0" minValue="0" maxValue="1"  unit="" isReadOnly="1">
  <InfoText language="de">Eingang ST1 E10.3</InfoText>
  <InfoText language="en">Input ST1 E10.3</InfoText>
  <Header language="de">Neigung auf Einrichtbetrieb  Taster</Header>
  <Header language="en">Inclination up setup mode button</Header>
  <IsWarning>0</IsWarning>
  <Category>Steuerschrank</Category>
  <IsButton activeValue="0">0</IsButton>
  <ShowRedGreen Good="1">2</ShowRedGreen>
  <IsBool CanFail="0" Yes="0" No="0">0</IsBool>
  </Option>
<Option Len="BOOL" Number="244" value="0" minValue="0" maxValue="1"  unit="" isReadOnly="1">
  <InfoText language="de">Eingang ST1 E10.4</InfoText>
  <InfoText language="en">Input ST1 E10.4</InfoText>
  <Header language="de">Sicherheitsbügel vor Taster</Header>
  <Header language="en">Safety arch forwards button</Header>
  <IsWarning>0</IsWarning>
  <Category>Steuerschrank</Category>
  <IsButton activeValue="0">0</IsButton>
  <ShowRedGreen Good="1">2</ShowRedGreen>
  <IsBool CanFail="0" Yes="0" No="0">0</IsBool>
  </Option>
<Option Len="BOOL" Number="245" value="0" minValue="0" maxValue="1"  unit="" isReadOnly="1">
  <InfoText language="de">Eingang ST1 E10.5</InfoText>
  <InfoText language="en">Input ST1 E10.5</InfoText>
  <Header language="de">Sicherheitsbügel zurück Taster</Header>
  <Header language="en">Safety arch backwards button</Header>
  <IsWarning>0</IsWarning>
  <Category>Steuerschrank</Category>
  <IsButton activeValue="0">0</IsButton>
  <ShowRedGreen Good="1">2</ShowRedGreen>
  <IsBool CanFail="0" Yes="0" No="0">0</IsBool>
  </Option>
<Option Len="BOOL" Number="246" value="0" minValue="0" maxValue="1"  unit="" isReadOnly="1">
  <InfoText language="de">Eingang ST1 E10.6</InfoText>
  <InfoText language="en">Input ST1 E10.6</InfoText>
  <Header language="de">Aufstiegsrampe ab  Taster</Header>
  <Header language="en">Acces ramp down button</Header>
  <IsWarning>0</IsWarning>
  <Category>Steuerschrank</Category>
  <IsButton activeValue="0">0</IsButton>
  <ShowRedGreen Good="1">2</ShowRedGreen>
  <IsBool CanFail="0" Yes="0" No="0">0</IsBool>
  </Option>
<Option Len="BOOL" Number="247" value="0" minValue="0" maxValue="1"  unit="" isReadOnly="1">
  <InfoText language="de">Eingang ST1 E10.7</InfoText>
  <InfoText language="en">Input ST1 E10.7</InfoText>
  <Header language="de">Aufstiegsrampe auf  Taster</Header>
  <Header language="en">Acces ramp up button</Header>
  <IsWarning>0</IsWarning>
  <Category>Steuerschrank</Category>
  <IsButton activeValue="0">0</IsButton>
  <ShowRedGreen Good="1">2</ShowRedGreen>
  <IsBool CanFail="0" Yes="0" No="0">0</IsBool>
  </Option>
<Option Len="BOOL" Number="252" value="0" minValue="0" maxValue="1"  unit="" isReadOnly="1">
  <InfoText language="de">Eingang ST1 E11.2</InfoText>
  <InfoText language="en">Input ST1 E11.3</InfoText>
  <Header language="de">Gurt links entspannen Taster</Header>
  <Header language="en">Relax belt left button</Header>
  <IsWarning>0</IsWarning>
  <Category>Steuerschrank</Category>
  <IsButton activeValue="0">0</IsButton>
  <ShowRedGreen Good="1">2</ShowRedGreen>
  <IsBool CanFail="0" Yes="0" No="0">0</IsBool>
  </Option>
<Option Len="BOOL" Number="253" value="0" minValue="0" maxValue="1"  unit="" isReadOnly="1">
  <InfoText language="de">Eingang ST1 E11.3</InfoText>
  <InfoText language="en">Input ST1 E11.3</InfoText>
  <Header language="de">Gurt links spannen Taster</Header>
  <Header language="en">Tension belt left button</Header>
  <IsWarning>0</IsWarning>
  <Category>Steuerschrank</Category>
  <IsButton activeValue="0">0</IsButton>
  <ShowRedGreen Good="1">2</ShowRedGreen>
  <IsBool CanFail="0" Yes="0" No="0">0</IsBool>
  </Option>
<Option Len="BOOL" Number="254" value="0" minValue="0" maxValue="1"  unit="" isReadOnly="1">
  <InfoText language="de">Eingang ST1 E11.4</InfoText>
  <InfoText language="en">Input ST1 E11.4</InfoText>
  <Header language="de">Gurt rechts entspannen Taster</Header>
  <Header language="en">Relax belt right button</Header>
  <IsWarning>0</IsWarning>
  <Category>Steuerschrank</Category>
  <IsButton activeValue="0">0</IsButton>
  <ShowRedGreen Good="1">2</ShowRedGreen>
  <IsBool CanFail="0" Yes="0" No="0">0</IsBool>
  </Option>
<Option Len="BOOL" Number="255" value="0" minValue="0" maxValue="1"  unit="" isReadOnly="1">
  <InfoText language="de">Eingang ST1 E11.5</InfoText>
  <InfoText language="en">Input ST1 E11.5</InfoText>
  <Header language="de">Gurt rechts spannen Taster</Header>
  <Header language="en">Tension belt right button</Header>
  <IsWarning>0</IsWarning>
  <Category>Steuerschrank</Category>
  <IsButton activeValue="0">0</IsButton>
  <ShowRedGreen Good="1">2</ShowRedGreen>
  <IsBool CanFail="0" Yes="0" No="0">0</IsBool>
  </Option>
<Option Len="BOOL" Number="257" value="0" minValue="0" maxValue="1"  unit="" isReadOnly="1">
  <InfoText language="de">Eingang ST1 E11.7</InfoText>
  <InfoText language="en">Input ST1 E11.7</InfoText>
  <Header language="de">Lampentest Taster</Header>
  <Header language="en">Lamp test button</Header>
  <IsWarning>0</IsWarning>
  <Category>Steuerschrank</Category>
  <IsButton activeValue="0">0</IsButton>
  <ShowRedGreen Good="1">2</ShowRedGreen>
  <IsBool CanFail="0" Yes="0" No="0">0</IsBool>
  </Option>
<Option Len="BOOL" Number="260" value="0" minValue="0" maxValue="1"  unit="" isReadOnly="1">
  <InfoText language="de">Eingang LB1 E100.0</InfoText>
  <InfoText language="en">Input LB1 E100.0</InfoText>
  <Header language="de">Sicherheitsbügel vorne (Endschalter)</Header>
  <Header language="en">Safety arch front (end switch)</Header>
  <IsWarning>0</IsWarning>
  <Category>Laufband</Category>
  <IsButton activeValue="0">0</IsButton>
  <ShowRedGreen Good="1">2</ShowRedGreen>
  <IsBool CanFail="0" Yes="0" No="0">0</IsBool>
  </Option>
<Option Len="BOOL" Number="261" value="0" minValue="0" maxValue="1"  unit="" isReadOnly="1">
  <InfoText language="de">Eingang LB1 E100.1</InfoText>
  <InfoText language="en">Input LB1 E100.1</InfoText>
  <Header language="de">Sicherheitsbügel hinten (Endschalter)</Header>
  <Header language="en">Safety arch rear (end switch)</Header>
  <IsWarning>0</IsWarning>
  <Category>Laufband</Category>
  <IsButton activeValue="0">0</IsButton>
  <ShowRedGreen Good="1">2</ShowRedGreen>
  <IsBool CanFail="0" Yes="0" No="0">0</IsBool>
  </Option>
<Option Len="BOOL" Number="262" value="0" minValue="0" maxValue="1"  unit="" isReadOnly="1">
  <InfoText language="de">Eingang LB1 E100.2</InfoText>
  <InfoText language="en">Input LB1 E100.2</InfoText>
  <Header language="de">Aufstiegsrampe unten (Endschalter)</Header>
  <Header language="en">Acces ramp down (end switch)</Header>
  <IsWarning>0</IsWarning>
  <Category>Laufband</Category>
  <IsButton activeValue="0">0</IsButton>
  <ShowRedGreen Good="1">2</ShowRedGreen>
  <IsBool CanFail="0" Yes="0" No="0">0</IsBool>
  </Option>
<Option Len="BOOL" Number="263" value="0" minValue="0" maxValue="1"  unit="" isReadOnly="1">
  <InfoText language="de">Eingang LB1 E100.3</InfoText>
  <InfoText language="en">Input LB1 E100.3</InfoText>
  <Header language="de">Aufstiegsrampe oben (Endschalter)</Header>
  <Header language="en">Acces ramp top (end switch)</Header>
  <IsWarning>0</IsWarning>
  <Category>Laufband</Category>
  <IsButton activeValue="0">0</IsButton>
  <ShowRedGreen Good="1">2</ShowRedGreen>
  <IsBool CanFail="0" Yes="0" No="0">0</IsBool>
  </Option>
<Option Len="BOOL" Number="264" value="0" minValue="0" maxValue="1"  unit="" isReadOnly="1">
  <InfoText language="de">Eingang LB1 E100.4</InfoText>
  <InfoText language="en">Input LB1 E100.4</InfoText>
  <Header language="de">Steigung Sicherheitsendschalter unten (Endschalter)</Header>
  <Header language="en">Gradient safety limit switch down (limit switch)</Header>
  <IsWarning>0</IsWarning>
  <Category>Laufband</Category>
  <IsButton activeValue="0">0</IsButton>
  <ShowRedGreen Good="0">2</ShowRedGreen>
  <IsBool CanFail="0" Yes="0" No="0">0</IsBool>
  </Option>
<Option Len="BOOL" Number="265" value="0" minValue="0" maxValue="1"  unit="" isReadOnly="1">
  <InfoText language="de">Eingang LB1 E100.5</InfoText>
  <InfoText language="en">Input LB1 E100.5</InfoText>
  <Header language="de">Steigung Sicherheitsendschalter oben (Endschalter)</Header>
  <Header language="en">Gradient safety limit switch top (end switch)</Header>
  <IsWarning>0</IsWarning>
  <Category>Laufband</Category>
  <IsButton activeValue="0">0</IsButton>
  <ShowRedGreen Good="0">2</ShowRedGreen>
  <IsBool CanFail="0" Yes="0" No="0">0</IsBool>
  </Option>
<Option Len="BOOL" Number="266" value="0" minValue="0" maxValue="1"  unit="" isReadOnly="1">
  <InfoText language="de">Eingang LB1 E100.6</InfoText>
  <InfoText language="en">Input LB1 E100.6</InfoText>
  <Header language="de">Gurtverlauf Sicherheitsschalter links (Not Halt)</Header>
  <Header language="en">Belt routing safety switch left (emergency stop)</Header>
  <IsWarning>0</IsWarning>
  <Category>Laufband</Category>
  <IsButton activeValue="0">0</IsButton>
  <ShowRedGreen Good="1">1</ShowRedGreen>
  <IsBool CanFail="0" Yes="0" No="0">0</IsBool>
  </Option>
<Option Len="BOOL" Number="267" value="0" minValue="0" maxValue="1"  unit="" isReadOnly="1">
  <InfoText language="de">Eingang LB1 E100.7</InfoText>
  <InfoText language="en">Input LB1 E100.7</InfoText>
  <Header language="de">Gurtverlauf Sicherheitsschalter rechts (Not Halt)</Header>
  <Header language="en">Belt routing safety switch right (emergency stop)</Header>
  <IsWarning>0</IsWarning>
  <Category>Laufband</Category>
  <IsButton activeValue="0">0</IsButton>
  <ShowRedGreen Good="1">1</ShowRedGreen>
  <IsBool CanFail="0" Yes="0" No="0">0</IsBool>
  </Option>
<Option Len="BOOL" Number="270" value="0" minValue="0" maxValue="1"  unit="" isReadOnly="1">
  <InfoText language="de">Eingang LB1 E101.0</InfoText>
  <InfoText language="en">Input LB1 E101.0</InfoText>
  <Header language="de">Lichtschranke 1 links (Grün ausgelöst)</Header>
  <Header language="en">Light barrier 1 left (Green triggered)</Header>
  <IsWarning>0</IsWarning>
  <Category>Laufband</Category>
  <IsButton activeValue="0">0</IsButton>
  <ShowRedGreen Good="1">2</ShowRedGreen>
  <IsBool CanFail="0" Yes="0" No="0">0</IsBool>
  </Option>
<Option Len="BOOL" Number="271" value="0" minValue="0" maxValue="1"  unit="" isReadOnly="1">
  <InfoText language="de">Eingang LB1 E101.1</InfoText>
  <InfoText language="en">Input LB1 E101.1</InfoText>
  <Header language="de">Lichtschranke 2 links (Grün ausgelöst)</Header>
  <Header language="en">Light barrier 2 left (Green triggered)</Header>
  <IsWarning>0</IsWarning>
  <Category>Laufband</Category>
  <IsButton activeValue="0">0</IsButton>
  <ShowRedGreen Good="1">2</ShowRedGreen>
  <IsBool CanFail="0" Yes="0" No="0">0</IsBool>
  </Option>
<Option Len="BOOL" Number="272" value="0" minValue="0" maxValue="1"  unit="" isReadOnly="1">
  <InfoText language="de">Eingang LB1 E101.2</InfoText>
  <InfoText language="en">Input LB1 E101.2</InfoText>
  <Header language="de">Lichtschranke 3 links (Grün ausgelöst)</Header>
  <Header language="en">Light barrier 3 left (Green triggered)</Header>
  <IsWarning>0</IsWarning>
  <Category>Laufband</Category>
  <IsButton activeValue="0">0</IsButton>
  <ShowRedGreen Good="1">2</ShowRedGreen>
  <IsBool CanFail="0" Yes="0" No="0">0</IsBool>
  </Option>
<Option Len="BOOL" Number="273" value="0" minValue="0" maxValue="1"  unit="" isReadOnly="1">
  <InfoText language="de">Eingang LB1 E101.3</InfoText>
  <InfoText language="en">Input LB1 E101.3</InfoText>
  <Header language="de">Lichtschranke 4 links (Grün ausgelöst / Quick stop)</Header>
  <Header language="en">Light barrier 4 left (Green triggered / quick stop)</Header>
  <IsWarning>0</IsWarning>
  <Category>Laufband</Category>
  <IsButton activeValue="0">0</IsButton>
  <ShowRedGreen Good="1">2</ShowRedGreen>
  <IsBool CanFail="0" Yes="0" No="0">0</IsBool>
  </Option>
<Option Len="BOOL" Number="274" value="0" minValue="0" maxValue="1"  unit="" isReadOnly="1">
  <InfoText language="de">Eingang LB1 E101.4</InfoText>
  <InfoText language="en">Input LB1 E101.4</InfoText>
  <Header language="de">Lichtschranke 1 rechts (Grün ausgelöst)</Header>
  <Header language="en">Light barrier 1 right (Green triggered)</Header>
  <IsWarning>0</IsWarning>
  <Category>Laufband</Category>
  <IsButton activeValue="0">0</IsButton>
  <ShowRedGreen Good="1">2</ShowRedGreen>
  <IsBool CanFail="0" Yes="0" No="0">0</IsBool>
  </Option>
<Option Len="BOOL" Number="275" value="0" minValue="0" maxValue="1"  unit="" isReadOnly="1">
  <InfoText language="de">Eingang LB1 E101.5</InfoText>
  <InfoText language="en">Input LB1 E101.5</InfoText>
  <Header language="de">Lichtschranke 2 rechts (Grün ausgelöst)</Header>
  <Header language="en">Light barrier 2 right (Green triggered)</Header>
  <IsWarning>0</IsWarning>
  <Category>Laufband</Category>
  <IsButton activeValue="0">0</IsButton>
  <ShowRedGreen Good="1">2</ShowRedGreen>
  <IsBool CanFail="0" Yes="0" No="0">0</IsBool>
  </Option>
<Option Len="BOOL" Number="276" value="0" minValue="0" maxValue="1"  unit="" isReadOnly="1">
  <InfoText language="de">Eingang LB1 E101.6</InfoText>
  <InfoText language="en">Input LB1 E101.6</InfoText>
  <Header language="de">Lichtschranke 3 rechts (Grün ausgelöst)</Header>
  <Header language="en">Light barrier 3 rightt (Green triggered)</Header>
  <IsWarning>0</IsWarning>
  <Category>Laufband</Category>
  <IsButton activeValue="0">0</IsButton>
  <ShowRedGreen Good="1">2</ShowRedGreen>
  <IsBool CanFail="0" Yes="0" No="0">0</IsBool>
  </Option>
<Option Len="BOOL" Number="277" value="0" minValue="0" maxValue="1"  unit="" isReadOnly="1">
  <InfoText language="de">Eingang LB1 E101.7</InfoText>
  <InfoText language="en">Input LB1 E101.7</InfoText>
  <Header language="de">Lichtschranke 4 rechts (Grün ausgelöst / Quick stop)</Header>
  <Header language="en">Light barrier 4 right (Green triggered / quick stop)</Header>
  <IsWarning>0</IsWarning>
  <Category>Laufband</Category>
  <IsButton activeValue="0">0</IsButton>
  <ShowRedGreen Good="1">2</ShowRedGreen>
  <IsBool CanFail="0" Yes="0" No="0">0</IsBool>
  </Option>
<Option Len="BOOL" Number="280" value="0" minValue="0" maxValue="1"  unit="" isReadOnly="1">
  <InfoText language="de">Eingang LB1 E102.0</InfoText>
  <InfoText language="en">Input LB1 E102.0</InfoText>
  <Header language="de">Fehler Lichtschrankenauswertung Gurtverlaufsteuerung</Header>
  <Header language="en">Error light barrier evaluation belt tracking control</Header>
  <IsWarning>0</IsWarning>
  <Category>Laufband</Category>
  <IsButton activeValue="0">0</IsButton>
  <ShowRedGreen Good="1">2</ShowRedGreen>
  <IsBool CanFail="0" Yes="0" No="0">0</IsBool>
  </Option>
<Option Len="BOOL" Number="281" value="0" minValue="0" maxValue="1"  unit="" isReadOnly="1">
  <InfoText language="de">Eingang LB1 E102.1</InfoText>
  <InfoText language="en">Input LB1 E102.1</InfoText>
  <Header language="de">Fehler Lichtschrankenauswertung hinten/vorne</Header>
  <Header language="en">Error light barrier evaluation rear/front</Header>
  <IsWarning>0</IsWarning>
  <Category>Laufband</Category>
  <IsButton activeValue="0">0</IsButton>
  <ShowRedGreen Good="1">2</ShowRedGreen>
  <IsBool CanFail="0" Yes="0" No="0">0</IsBool>
  </Option>
<Option Len="BOOL" Number="282" value="0" minValue="0" maxValue="1"  unit="" isReadOnly="1">
  <InfoText language="de">Eingang LB1 E102.2</InfoText>
  <InfoText language="en">Input LB1 E102.2</InfoText>
  <Header language="de">Limit Lichtschrankenauswertung Gurtverlaufsteuerung</Header>
  <Header language="en">Limit light barrier evaluation belt tracking control</Header>
  <IsWarning>0</IsWarning>
  <Category>Laufband</Category>
  <IsButton activeValue="0">0</IsButton>
  <ShowRedGreen Good="1">2</ShowRedGreen>
  <IsBool CanFail="0" Yes="0" No="0">0</IsBool>
  </Option>
<Option Len="BOOL" Number="283" value="0" minValue="0" maxValue="1"  unit="" isReadOnly="1">
  <InfoText language="de">Eingang LB1 E102.3</InfoText>
  <InfoText language="en">Input LB1 E102.3</InfoText>
  <Header language="de">Limit Lichtschrankenauswertung hinten/vorne</Header>
  <Header language="en">Limit light barrier evaluation rear/front</Header>
  <IsWarning>0</IsWarning>
  <Category>Laufband</Category>
  <IsButton activeValue="0">0</IsButton>
  <ShowRedGreen Good="1">2</ShowRedGreen>
  <IsBool CanFail="0" Yes="0" No="0">0</IsBool>
  </Option>
<Option Len="BOOL" Number="284" value="0" minValue="0" maxValue="1"  unit="" isReadOnly="1">
  <InfoText language="de">Eingang LB1 E102.4</InfoText>
  <InfoText language="en">Input LB1 E102.4</InfoText>
  <Header language="de">Lichtschranke hinten ausgelöst</Header>
  <Header language="en">Rear light barrier triggered</Header>
  <IsWarning>0</IsWarning>
  <Category>Laufband</Category>
  <IsButton activeValue="0">0</IsButton>
  <ShowRedGreen Good="1">2</ShowRedGreen>
  <IsBool CanFail="0" Yes="0" No="0">0</IsBool>
  </Option>
<Option Len="BOOL" Number="285" value="0" minValue="0" maxValue="1"  unit="" isReadOnly="1">
  <InfoText language="de">Eingang LB1 E102.5</InfoText>
  <InfoText language="en">Input LB1 E102.5</InfoText>
  <Header language="de">Lichtschranke vorne ausgelöst</Header>
  <Header language="en">Light barrier triggered at the front</Header>
  <IsWarning>0</IsWarning>
  <Category>Laufband</Category>
  <IsButton activeValue="0">0</IsButton>
  <ShowRedGreen Good="1">2</ShowRedGreen>
  <IsBool CanFail="0" Yes="0" No="0">0</IsBool>
  </Option>
  
  <Option Len="BOOL" Number="290" value="0" minValue="0" maxValue="1"  unit="" isReadOnly="1">
  <InfoText language="de">Eingang LB1 E400.0</InfoText>
  <InfoText language="en">Input LB1 E400.0</InfoText>
  <Header language="de">Hydraulik Ölstand OK</Header>
  <Header language="en">Hydraulic oil level ok</Header>
  <IsWarning>0</IsWarning>
  <Category>Laufband</Category>
  <IsButton activeValue="0">0</IsButton>
  <ShowRedGreen Good="1">2</ShowRedGreen>
  <IsBool CanFail="0" Yes="0" No="0">0</IsBool>
  </Option>


  <Option Len="BOOL" Number="291" value="0" minValue="0" maxValue="1"  unit="" isReadOnly="1">
  <InfoText language="de">Eingang LB1 E400.1</InfoText>
  <InfoText language="en">Input LB1 E400.1</InfoText>
  <Header language="de">Hydraulik Temperatur OK</Header>
  <Header language="en">Hydraulic temperature ok</Header>
  <IsWarning>0</IsWarning>
  <Category>Laufband</Category>
  <IsButton activeValue="0">0</IsButton>
  <ShowRedGreen Good="1">2</ShowRedGreen>
  <IsBool CanFail="0" Yes="0" No="0">0</IsBool>
  </Option>

    <Option Len="BOOL" Number="292" value="0" minValue="0" maxValue="1"  unit="" isReadOnly="1">
  <InfoText language="de">Eingang LB1 E400.2</InfoText>
  <InfoText language="en">Input LB1 E400.2</InfoText>
  <Header language="de">Hydraulik Kühler Öltemperatursensor </Header>
  <Header language="en">Hydraulic cooler oiltemperature sensor</Header>
  <IsWarning>0</IsWarning>
  <Category>Laufband</Category>
  <IsButton activeValue="0">0</IsButton>
  <ShowRedGreen Good="1">2</ShowRedGreen>
  <IsBool CanFail="0" Yes="0" No="0">0</IsBool>
  </Option>

  <Option Len="BOOL" Number="293" value="0" minValue="0" maxValue="1"  unit="" isReadOnly="1">
  <InfoText language="de">Eingang LB1 E400.3</InfoText>
  <InfoText language="en">Input LB1 E400.3</InfoText>
  <Header language="de">Hydraulikaggregat Motorschutz</Header>
  <Header language="en">Hydraulic aggregate motor protection</Header>
  <IsWarning>0</IsWarning>
  <Category>Laufband</Category>
  <IsButton activeValue="0">0</IsButton>
  <ShowRedGreen Good="1">2</ShowRedGreen>
  <IsBool CanFail="0" Yes="0" No="0">0</IsBool>
  </Option>

  <Option Len="BOOL" Number="294" value="0" minValue="0" maxValue="1"  unit="" isReadOnly="1">
  <InfoText language="de">Eingang LB1 E400.4</InfoText>
  <InfoText language="en">Input LB1 E400.4</InfoText>
  <Header language="de">Hydraulik Lüfter Motorschutz</Header>
  <Header language="en">Hydraulic cooler motor protection</Header>
  <IsWarning>0</IsWarning>
  <Category>Laufband</Category>
  <IsButton activeValue="0">0</IsButton>
  <ShowRedGreen Good="1">2</ShowRedGreen>
  <IsBool CanFail="0" Yes="0" No="0">0</IsBool>
  </Option>

  <Option Len="BOOL" Number="295" value="0" minValue="0" maxValue="1"  unit="" isReadOnly="1">
  <InfoText language="de">Eingang LB1 E400.5</InfoText>
  <InfoText language="en">Input LB1 E400.5</InfoText>
  <Header language="de">Hydraulik Aggregat Laufmeldung</Header>
  <Header language="en">Hydraulic aggregate running</Header>
  <IsWarning>0</IsWarning>
  <Category>Laufband</Category>
  <IsButton activeValue="0">0</IsButton>
  <ShowRedGreen Good="1">2</ShowRedGreen>
  <IsBool CanFail="0" Yes="0" No="0">0</IsBool>
  </Option>


  <Option Len="BOOL" Number="296" value="0" minValue="0" maxValue="1"  unit="" isReadOnly="1">
  <InfoText language="de">Eingang LB1 E400.6</InfoText>
  <InfoText language="en">Input LB1 E400.6</InfoText>
  <Header language="de">Hydraulik Kühler Laufmeldung</Header>
  <Header language="en">Hydraulic cooler running</Header>
  <IsWarning>0</IsWarning>
  <Category>Laufband</Category>
  <IsButton activeValue="0">0</IsButton>
  <ShowRedGreen Good="1">2</ShowRedGreen>
  <IsBool CanFail="0" Yes="0" No="0">0</IsBool>
  </Option>

  <Option Len="BOOL" Number="297" value="0" minValue="0" maxValue="1"  unit="" isReadOnly="1">
  <InfoText language="de">Eingang LB1 E400.7</InfoText>
  <InfoText language="en">Input LB1 E400.7</InfoText>
  <Header language="de">Hydraulik Lüfter Vorsicherung</Header>
  <Header language="en">Hydraulic cooler fuse</Header>
  <IsWarning>0</IsWarning>
  <Category>Laufband</Category>
  <IsButton activeValue="0">0</IsButton>
  <ShowRedGreen Good="1">2</ShowRedGreen>
  <IsBool CanFail="0" Yes="0" No="0">0</IsBool>
  </Option>

  
<Option Len="BOOL" Number="300" value="0" minValue="0" maxValue="1"  unit="" isReadOnly="1">
  <InfoText language="de">Eingang LS1 E200.0</InfoText>
  <InfoText language="en">Input LS1 E200.0</InfoText>
  <Header language="de">Gurtantrieb Laufmeldung</Header>
  <Header language="en">Belt drive running signal</Header>
  <IsWarning>0</IsWarning>
  <Category>Hydraulik</Category>
  <IsButton activeValue="0">0</IsButton>
  <ShowRedGreen Good="1">2</ShowRedGreen>
  <IsBool CanFail="0" Yes="0" No="0">0</IsBool>
  </Option>
<Option Len="BOOL" Number="306" value="0" minValue="0" maxValue="1"  unit="" isReadOnly="1">
  <InfoText language="de">Eingang LS1 E200.6</InfoText>
  <InfoText language="en">Input LS1 E200.6</InfoText>
  <Header language="de">Gurtantrieb Frequenzumrichter Bereit</Header>
  <Header language="en">Belt drive frequency Inverter Ready</Header>
  <IsWarning>0</IsWarning>
  <Category>Lastschrank</Category>
  <IsButton activeValue="0">0</IsButton>
  <ShowRedGreen Good="1">2</ShowRedGreen>
  <IsBool CanFail="0" Yes="0" No="0">0</IsBool>
  </Option>
<Option Len="BOOL" Number="307" value="0" minValue="0" maxValue="1"  unit="" isReadOnly="1">
  <InfoText language="de">Eingang LS1 E200.7</InfoText>
  <InfoText language="en">Input LS1 E200.7</InfoText>
  <Header language="de">Gurtantrieb Frequenzumrichter Störung</Header>
  <Header language="en">Belt drive frequency inverter fault</Header>
  <IsWarning>0</IsWarning>
  <Category>Lastschrank</Category>
  <IsButton activeValue="0">0</IsButton>
  <ShowRedGreen Good="1">2</ShowRedGreen>
  <IsBool CanFail="0" Yes="0" No="0">0</IsBool>
  </Option>
<Option Len="BOOL" Number="310" value="0" minValue="0" maxValue="1"  unit="" isReadOnly="1">
  <InfoText language="de">Eingang LS1 E201.0</InfoText>
  <InfoText language="en">Input LS1 E201.0</InfoText>
  <Header language="de">Ausgelöstmelder Gurtmotor links Motorschutz</Header>
  <Header language="en">Trip indicator Belt motor left Motor protection</Header>
  <IsWarning>0</IsWarning>
  <Category>Lastschrank</Category>
  <IsButton activeValue="0">0</IsButton>
  <ShowRedGreen Good="0">1</ShowRedGreen>
  <IsBool CanFail="0" Yes="0" No="0">0</IsBool>
  </Option>
<Option Len="BOOL" Number="311" value="0" minValue="0" maxValue="1"  unit="" isReadOnly="1">
  <InfoText language="de">Eingang LS1 E201.1</InfoText>
  <InfoText language="en">Input LS1 E201.1</InfoText>
  <Header language="de">Ausgelöstmelder Gurtmotor rechts Motorschutz</Header>
  <Header language="en">Trip indicator Belt motor right Motor protection</Header>
  <IsWarning>0</IsWarning>
  <Category>Lastschrank</Category>
  <IsButton activeValue="0">0</IsButton>
  <ShowRedGreen Good="0">1</ShowRedGreen>
  <IsBool CanFail="0" Yes="0" No="0">0</IsBool>
  </Option>
<Option Len="BOOL" Number="312" value="0" minValue="0" maxValue="1"  unit="" isReadOnly="1">
  <InfoText language="de">Eingang LS1 E201.2</InfoText>
  <InfoText language="en">Input LS1 E201.2</InfoText>
  <Header language="de">Ausgelöstmelder Sicherheitsbügel Motorschutz</Header>
  <Header language="en">Trip indicator Safety arch Motor protection</Header>
  <IsWarning>0</IsWarning>
  <Category>Lastschrank</Category>
  <IsButton activeValue="0">0</IsButton>
  <ShowRedGreen Good="0">1</ShowRedGreen>
  <IsBool CanFail="0" Yes="0" No="0">0</IsBool>
  </Option>
<Option Len="BOOL" Number="313" value="0" minValue="0" maxValue="1"  unit="" isReadOnly="1">
  <InfoText language="de">Eingang LS1 E201.3</InfoText>
  <InfoText language="en">Input LS1 E201.3</InfoText>
  <Header language="de">Ausgelöstmelder Auffahrtsrampe</Header>
  <Header language="en">Trip indicator access ramp</Header>
  <IsWarning>0</IsWarning>
  <Category>Lastschrank</Category>
  <IsButton activeValue="0">0</IsButton>
  <ShowRedGreen Good="0">2</ShowRedGreen>
  <IsBool CanFail="0" Yes="0" No="0">0</IsBool>
  </Option>
<Option Len="BOOL" Number="320" value="0" minValue="0" maxValue="1"  unit="" isReadOnly="1">
  <InfoText language="de">Eingang LS1 E202.0</InfoText>
  <InfoText language="en">Input LS1 E202.0</InfoText>
  <Header language="de">Sicherheitsbügel vor Laufmeldung</Header>
  <Header language="en">Safety arch forwards running message</Header>
  <IsWarning>0</IsWarning>
  <Category>Lastschrank</Category>
  <IsButton activeValue="0">0</IsButton>
  <ShowRedGreen Good="1">2</ShowRedGreen>
  <IsBool CanFail="0" Yes="" No="">0</IsBool>
  </Option>
<Option Len="BOOL" Number="321" value="0" minValue="0" maxValue="1"  unit="" isReadOnly="1">
  <InfoText language="de">Eingang LS1 E202.1</InfoText>
  <InfoText language="en">Input LS1 E202.1</InfoText>
  <Header language="de">Sicherheitsbügel zurück Laufmeldung</Header>
  <Header language="en">Safety arch backwards running message</Header>
  <IsWarning>0</IsWarning>
  <Category>Lastschrank</Category>
  <IsButton activeValue="0">0</IsButton>
  <ShowRedGreen Good="1">2</ShowRedGreen>
  <IsBool CanFail="0" Yes="0" No="0">0</IsBool>
  </Option>
<Option Len="BOOL" Number="322" value="0" minValue="0" maxValue="1"  unit="" isReadOnly="1">
  <InfoText language="de">Eingang LS1 E202.2</InfoText>
  <InfoText language="en">Input LS1 E202.2</InfoText>
  <Header language="de">Auffahrtsrampe ab Laufmeldung</Header>
  <Header language="en">Access ramp down running message</Header>
  <IsWarning>0</IsWarning>
  <Category>Lastschrank</Category>
  <IsButton activeValue="0">0</IsButton>
  <ShowRedGreen Good="1">2</ShowRedGreen>
  <IsBool CanFail="0" Yes="9" No="0">0</IsBool>
  </Option>
<Option Len="BOOL" Number="323" value="0" minValue="0" maxValue="1"  unit="" isReadOnly="1">
  <InfoText language="de">Eingang LS1 E202.3</InfoText>
  <InfoText language="en">Input LS1 E202.3</InfoText>
  <Header language="de">Auffahrtsrampe auf Laufmeldung</Header>
  <Header language="en">Access ramp up running message</Header>
  <IsWarning>0</IsWarning>
  <Category>Lastschrank</Category>
  <IsButton activeValue="0">0</IsButton>
  <ShowRedGreen Good="1">2</ShowRedGreen>
  <IsBool CanFail="0" Yes="0" No="0">0</IsBool>
  </Option>
<Option Len="BOOL" Number="324" value="0" minValue="0" maxValue="1"  unit="" isReadOnly="1">
  <InfoText language="de">Eingang LS1 E202.4</InfoText>
  <InfoText language="en">Input LS1 E202.4</InfoText>
  <Header language="de">Gurtmotor rechts vor Laufmeldung</Header>
  <Header language="en">Belt motor right before running signal</Header>
  <IsWarning>0</IsWarning>
  <Category>Lastschrank</Category>
  <IsButton activeValue="0">0</IsButton>
  <ShowRedGreen Good="1">2</ShowRedGreen>
  <IsBool CanFail="0" Yes="0" No="0">0</IsBool>
  </Option>
<Option Len="BOOL" Number="325" value="0" minValue="0" maxValue="1"  unit="" isReadOnly="1">
  <InfoText language="de">Eingang LS1 E202.5</InfoText>
  <InfoText language="en">Input LS1 E202.5</InfoText>
  <Header language="de">Gurtmotor rechts zurück Laufmeldung</Header>
  <Header language="en">Belt motor right back Running indication</Header>
  <IsWarning>0</IsWarning>
  <Category>Lastschrank</Category>
  <IsButton activeValue="0">0</IsButton>
  <ShowRedGreen Good="1">2</ShowRedGreen>
  <IsBool CanFail="0" Yes="0" No="0">0</IsBool>
  </Option>
<Option Len="BOOL" Number="326" value="0" minValue="0" maxValue="1"  unit="" isReadOnly="1">
  <InfoText language="de">Eingang LS1 E202.6</InfoText>
  <InfoText language="en">Input LS1 E202.6</InfoText>
  <Header language="de">Gurtmotor links vor Laufmeldung</Header>
  <Header language="en">Belt motor left before running signal</Header>
  <IsWarning>0</IsWarning>
  <Category>Lastschrank</Category>
  <IsButton activeValue="0">0</IsButton>
  <ShowRedGreen Good="1">2</ShowRedGreen>
  <IsBool CanFail="0" Yes="0" No="0">0</IsBool>
  </Option>
<Option Len="BOOL" Number="327" value="0" minValue="0" maxValue="1"  unit="" isReadOnly="1">
  <InfoText language="de">Eingang LS1 E202.7</InfoText>
  <InfoText language="en">Input LS1 E202.7</InfoText>
  <Header language="de">Gurtmotor links zurück Laufmeldung</Header>
  <Header language="en">Belt motor left back Running indication</Header>
  <IsWarning>0</IsWarning>
  <Category>Lastschrank</Category>
  <IsButton activeValue="0">0</IsButton>
  <ShowRedGreen Good="1">2</ShowRedGreen>
  <IsBool CanFail="0" Yes="0" No="0">0</IsBool>
  </Option>
<Option Len="BOOL" Number="330" value="0" minValue="0" maxValue="1"  unit="" isReadOnly="1">
  <InfoText language="de">Ausgang TR1 A8.2</InfoText>
  <InfoText language="en">Output TR1 A8.2</InfoText>
  <Header language="de">Hautschütz Trenntransformator </Header>
  <Header language="en">Main contactor isolating transformer </Header>
  <IsWarning>0</IsWarning>
  <Category>Trafo</Category>
  <IsButton activeValue="0">0</IsButton>
  <ShowRedGreen Good="0">0</ShowRedGreen>
  <IsBool CanFail="0" Yes="Ein" No="Aus">1</IsBool>
  </Option>
<!-- raus laut martin ueberegger<Option Len="BOOL" Number="331" value="0" minValue="0" maxValue="1"  unit="" isReadOnly="1">
  <InfoText language="de">Ausgang TR1 A8.1</InfoText>
  <InfoText language="en">Output TR1 A8.1</InfoText>
  <Header language="de">Not Halt Meldung SPS->MCU6</Header>
  <Header language="en">Emergency info PLC->MCU6</Header>
  <IsWarning>0</IsWarning>
  <Category>Trafo</Category>
  <IsButton activeValue="0">0</IsButton>
  <ShowRedGreen Good="0">0</ShowRedGreen>
  <IsBool CanFail="0" Yes="" No="">1</IsBool>
  </Option>-->
<Option Len="BOOL" Number="340" value="0" minValue="0" maxValue="1"  unit="" isReadOnly="1">
  <InfoText language="de">Ausgang ST1 A9.0</InfoText>
  <InfoText language="en">Output ST1 A9.0</InfoText>
  <Header language="de">Not-Halt Meldeleuchte</Header>
  <Header language="en">Emergency stop indicator light</Header>
  <IsWarning>0</IsWarning>
  <Category>Steuerschrank</Category>
  <IsButton activeValue="0">0</IsButton>
  <ShowRedGreen Good="1">2</ShowRedGreen>
  <IsBool CanFail="0" Yes="0" No="">0</IsBool>
  </Option>
<Option Len="BOOL" Number="341" value="0" minValue="0" maxValue="1"  unit="" isReadOnly="1">
  <InfoText language="de">Ausgang ST1 A9.1</InfoText>
  <InfoText language="en">Output ST1 A9.1</InfoText>
  <Header language="de">Anlage ein Meldeleuchte</Header>
  <Header language="en">Plant one signal lamp</Header>
  <IsWarning>0</IsWarning>
  <Category>Steuerschrank</Category>
  <IsButton activeValue="0">0</IsButton>
  <ShowRedGreen Good="1">2</ShowRedGreen>
  <IsBool CanFail="0" Yes="0" No="">0</IsBool>
  </Option>
<Option Len="BOOL" Number="342" value="0" minValue="0" maxValue="1"  unit="" isReadOnly="1">
  <InfoText language="de">Ausgang ST1 A9.2</InfoText>
  <InfoText language="en">Output ST1 A9.2</InfoText>
  <Header language="de">Temperaturwarnung Meldeleuchte</Header>
  <Header language="en">Temperature warning indicator light</Header>
  <IsWarning>0</IsWarning>
  <Category>Steuerschrank</Category>
  <IsButton activeValue="0">0</IsButton>
  <ShowRedGreen Good="1">2</ShowRedGreen>
  <IsBool CanFail="0" Yes="0" No="">0</IsBool>
  </Option>
<Option Len="BOOL" Number="343" value="0" minValue="0" maxValue="1"  unit="" isReadOnly="1">
  <InfoText language="de">Ausgang ST1 A9.3</InfoText>
  <InfoText language="en">Output ST1 A9.3</InfoText>
  <Header language="de">Lichtschranke Limit/Fehler Meldeleuchte</Header>
  <Header language="en">Light barrier limit/error Indicator lamp</Header>
  <IsWarning>1</IsWarning>
  <Category>Steuerschrank</Category>
  <IsButton activeValue="0">0</IsButton>
  <ShowRedGreen Good="1">2</ShowRedGreen>
  <IsBool CanFail="0" Yes="0" No="">0</IsBool>
  </Option>
<Option Len="BOOL" Number="344" value="0" minValue="0" maxValue="1"  unit="" isReadOnly="1">
  <InfoText language="de">Ausgang ST1 A9.4</InfoText>
  <InfoText language="en">Output ST1 A9.4</InfoText>
  <Header language="de">Gurtspannungsfehler Meldeleuchte</Header>
  <Header language="en">Belt tension error indicator light</Header>
  <IsWarning>0</IsWarning>
  <Category>Steuerschrank</Category>
  <IsButton activeValue="0">0</IsButton>
  <ShowRedGreen Good="1">2</ShowRedGreen>
  <IsBool CanFail="0" Yes="0" No="">0</IsBool>
  </Option>
<Option Len="BOOL" Number="347" value="0" minValue="0" maxValue="1"  unit="" isReadOnly="1">
  <InfoText language="de">Ausgang ST1 A9.7</InfoText>
  <InfoText language="en">Output ST1 A9.7</InfoText>
  <Header language="de">Hubstörung Meldeleuchte</Header>
  <Header language="en">Stroke malfunction indicator light</Header>
  <IsWarning>0</IsWarning>
  <Category>Steuerschrank</Category>
  <IsButton activeValue="0">0</IsButton>
  <ShowRedGreen Good="1">2</ShowRedGreen>
  <IsBool CanFail="0" Yes="0" No="">0</IsBool>
  </Option>
<Option Len="BOOL" Number="350" value="0" minValue="0" maxValue="1"  unit="" isReadOnly="1">
  <InfoText language="de">Ausgang ST1 A10.0</InfoText>
  <InfoText language="en">Output ST1 A10.0</InfoText>
  <Header language="de">Gurtschmierung Öltank leer Meldeleuchte</Header>
  <Header language="en">Belt lubrication Oil tank empty Indicator light</Header>
  <IsWarning>0</IsWarning>
  <Category>Laufband</Category>
  <IsButton activeValue="0">0</IsButton>
  <ShowRedGreen Good="1">2</ShowRedGreen>
  <IsBool CanFail="0" Yes="0" No="">0</IsBool>
  </Option>
<Option Len="BOOL" Number="370" value="0" minValue="0" maxValue="1"  unit="" isReadOnly="0">
  <InfoText language="de">Ausgang LS1 A100.0 (Relais Ansteuerung)</InfoText>
  <InfoText language="en">Output LS1 A100.0 (Relay control)</InfoText>
  <Header language="de">Ölpumpe Gurtschmierung</Header>
  <Header language="en">Oil pump Belt lubrication</Header>
  <IsWarning>0</IsWarning>
  <Category>Laufband</Category>
  <IsButton activeValue="0">0</IsButton>
  <ShowRedGreen Good="1">2</ShowRedGreen>
  <IsBool CanFail="0" Yes="0" No="0">0</IsBool>
  </Option>
<Option Len="BOOL" Number="380" value="0" minValue="0" maxValue="1"  unit="" isReadOnly="0">
  <InfoText language="de">Ausgang LS1 A200.0 (Schützansteuerung)</InfoText>
  <InfoText language="en">Output LS1 A200.0 (contactor control)</InfoText>
  <Header language="de">Sicherheitsbügel vor</Header>
  <Header language="en">Safety arch forwards</Header>
  <IsWarning>0</IsWarning>
  <Category>Laufband</Category>
  <IsButton activeValue="0">0</IsButton>
  <ShowRedGreen Good="1">2</ShowRedGreen>
  <IsBool CanFail="0" Yes="0" No="0">0</IsBool>
  </Option>
<Option Len="BOOL" Number="381" value="0" minValue="0" maxValue="1"  unit="" isReadOnly="0">
  <InfoText language="de">Ausgang LS1 A200.1 (Schützansteuerung)</InfoText>
  <InfoText language="en">Output LS1 A200.1 (contactor control)</InfoText>
  <Header language="de">Sicherheitsbügel zurück</Header>
  <Header language="en">Safety arch backwards</Header>
  <IsWarning>0</IsWarning>
  <Category>Laufband</Category>
  <IsButton activeValue="0">0</IsButton>
  <ShowRedGreen Good="1">2</ShowRedGreen>
  <IsBool CanFail="0" Yes="0" No="0">0</IsBool>
  </Option>
<Option Len="BOOL" Number="382" value="0" minValue="0" maxValue="1"  unit="" isReadOnly="0">
  <InfoText language="de">Ausgang LS1 A200.2 (Schützansteuerung)</InfoText>
  <InfoText language="en">Output LS1 A200.2 (contactor control)</InfoText>
  <Header language="de">Auffahrtsrampe ab</Header>
  <Header language="en">Access ramp</Header>
  <IsWarning>0</IsWarning>
  <Category>Laufband</Category>
  <IsButton activeValue="0">0</IsButton>
  <ShowRedGreen Good="1">2</ShowRedGreen>
  <IsBool CanFail="0" Yes="0" No="0">0</IsBool>
  </Option>
<Option Len="BOOL" Number="383" value="0" minValue="0" maxValue="1"  unit="" isReadOnly="0">
  <InfoText language="de">Ausgang LS1 A200.3 (Schützansteuerung)</InfoText>
  <InfoText language="en">Output LS1 A200.3 (contactor control)</InfoText>
  <Header language="de">Auffahrtsrampe auf</Header>
  <Header language="en">Access ramp</Header>
  <IsWarning>0</IsWarning>
  <Category>Laufband</Category>
  <IsButton activeValue="0">0</IsButton>
  <ShowRedGreen Good="1">2</ShowRedGreen>
  <IsBool CanFail="0" Yes="0" No="0">0</IsBool>
  </Option>
<Option Len="BOOL" Number="384" value="0" minValue="0" maxValue="1"  unit="" isReadOnly="0">
  <InfoText language="de">Ausgang LS1 A400.1 (Schützansteuerung)</InfoText>
  <InfoText language="en">Output LS1 A400.1  (Enable signal)</InfoText>
  <Header language="de">Hydraulik ein</Header>
  <Header language="en">Hydraulic on</Header>
  <IsWarning>0</IsWarning>
  <Category>Hydraulik</Category>
  <IsButton activeValue="0">0</IsButton>
  <ShowRedGreen Good="1">2</ShowRedGreen>
  <IsBool CanFail="0" Yes="0" No="0">0</IsBool>
  </Option>
<Option Len="BOOL" Number="385" value="0" minValue="0" maxValue="1"  unit="" isReadOnly="0">
  <InfoText language="de">Ausgang LS1 A200.2 (Schützansteuerung)</InfoText>
  <InfoText language="en">Output LS1 A400.2 (Enable signal)</InfoText>
  <Header language="de">Hydraulikkühler ein</Header>
  <Header language="en">Hydrauliccooler on</Header>
  <IsWarning>0</IsWarning>
  <Category>Hydraulik</Category>
  <IsButton activeValue="0">0</IsButton>
  <ShowRedGreen Good="1">2</ShowRedGreen>
  <IsBool CanFail="0" Yes="0" No="0">0</IsBool>
  </Option>
<Option Len="BOOL" Number="386" value="0" minValue="0" maxValue="1"  unit="" isReadOnly="0">
  <InfoText language="de">Ausgang LS1 A400.3 (Freigabesignal)</InfoText>
  <InfoText language="en">Output LS1 A400.3 (Enable signal)</InfoText>
  <Header language="de">Hydraulik Sitzventil ein</Header>
  <Header language="en">Hydraulicvalve on</Header>
  <IsWarning>0</IsWarning>
  <Category>Hydraulik</Category>
  <IsButton activeValue="0">0</IsButton>
  <ShowRedGreen Good="1">2</ShowRedGreen>
  <IsBool CanFail="0" Yes="0" No="0">0</IsBool>
  </Option>
<Option Len="BOOL" Number="387" value="0" minValue="0" maxValue="1"  unit="" isReadOnly="0">
  <InfoText language="de">Ausgang LS1 A400.4 (Freigabesignal)</InfoText>
  <InfoText language="en">Output LS1 A400.4 (Enable signal)</InfoText>
  <Header language="de">Gurtmotor Freigabe</Header>
  <Header language="en">Belt motor enable</Header>
  <IsWarning>0</IsWarning>
  <Category>Laufband</Category>
  <IsButton activeValue="0">0</IsButton>
  <ShowRedGreen Good="1">2</ShowRedGreen>
  <IsBool CanFail="0" Yes="0" No="0">0</IsBool>
  </Option>
<Option Len="BOOL" Number="390" value="0" minValue="0" maxValue="1"  unit="" isReadOnly="0">
  <InfoText language="de">Ausgang LS1 A201.0 (Schützansteuerung)</InfoText>
  <InfoText language="en">Output LS1 A201.0 (contactor control)</InfoText>
  <Header language="de">Gurtmotor rechts vor (spannen)</Header>
  <Header language="en">Belt motor right forward (tension)</Header>
  <IsWarning>0</IsWarning>
  <Category>Laufband</Category>
  <IsButton activeValue="0">0</IsButton>
  <ShowRedGreen Good="1">2</ShowRedGreen>
  <IsBool CanFail="0" Yes="0" No="0">0</IsBool>
  </Option>
<Option Len="BOOL" Number="391" value="0" minValue="0" maxValue="1"  unit="" isReadOnly="0">
  <InfoText language="de">Ausgang LS1 A201.1 (Schützansteuerung)</InfoText>
  <InfoText language="en">Output LS1 A201.1 (contactor control)</InfoText>
  <Header language="de">Gurtmotor rechts zurück (entspannen)</Header>
  <Header language="en">Belt motor right back (relax)</Header>
  <IsWarning>0</IsWarning>
  <Category>Laufband</Category>
  <IsButton activeValue="0">0</IsButton>
  <ShowRedGreen Good="1">2</ShowRedGreen>
  <IsBool CanFail="0" Yes="0" No="0">0</IsBool>
  </Option>
<Option Len="BOOL" Number="392" value="0" minValue="0" maxValue="1"  unit="" isReadOnly="0">
  <InfoText language="de">Ausgang LS1 A201.2 (Schützansteuerung)</InfoText>
  <InfoText language="en">Output LS1 A201.2 (contactor control)</InfoText>
  <Header language="de">Gurtmotor links vor (spannen)</Header>
  <Header language="en">Belt motor left in front (tension) belt motor left in front (tension)</Header>
  <IsWarning>0</IsWarning>
  <Category>Laufband</Category>
  <IsButton activeValue="0">0</IsButton>
  <ShowRedGreen Good="1">2</ShowRedGreen>
  <IsBool CanFail="0" Yes="0" No="0">0</IsBool>
  </Option>
<Option Len="BOOL" Number="393" value="0" minValue="0" maxValue="1"  unit="" isReadOnly="0">
  <InfoText language="de">Ausgang LS1 A201.3 (Schützansteuerung)</InfoText>
  <InfoText language="en">Output LS1 A201.3 (contactor control)</InfoText>
  <Header language="de">Gurtmotor links zurück (entspannen)</Header>
  <Header language="en">Belt motor left back (relax)</Header>
  <IsWarning>0</IsWarning>
  <Category>Laufband</Category>
  <IsButton activeValue="0">0</IsButton>
  <ShowRedGreen Good="1">2</ShowRedGreen>
  <IsBool CanFail="0" Yes="0" No="0">0</IsBool>
  </Option>
<Option Len="BOOL" Number="400" value="0" minValue="0" maxValue="1"  unit="" isReadOnly="1">
  <InfoText language="de">Eingang ST1 X10 E50.0</InfoText>
  <InfoText language="en">Output ST1 X10 E50.0</InfoText>
  <Header language="de">Signalrückführung Strang 1</Header>
  <Header language="en">Signal feedback line 1 </Header>
  <IsWarning>0</IsWarning>
  <Category>Allgemein</Category>
  <IsButton activeValue="0">0</IsButton>
  <ShowRedGreen Good="1">2</ShowRedGreen>
  <IsBool CanFail="0" Yes="0" No="0">0</IsBool>
  </Option>
<Option Len="BOOL" Number="405" value="0" minValue="0" maxValue="1"  unit="" isReadOnly="1">
  <InfoText language="de">Eingang ST1 X10 E50.5</InfoText>
  <InfoText language="en">Output ST1 X10 E50.5</InfoText>
  <Header language="de">Signalrückführung STOA/B Frequnzumrichter Relaise</Header>
  <Header language="en">Signal feedback STOA/B frequency converter relay</Header>
  <IsWarning>0</IsWarning>
  <Category></Category>
  <IsButton activeValue="0">0</IsButton>
  <ShowRedGreen Good="1">2</ShowRedGreen>
  <IsBool CanFail="0" Yes="0" No="0">0</IsBool>
  </Option>
<Option Len="BOOL" Number="406" value="0" minValue="0" maxValue="1"  unit="" isReadOnly="1">
  <InfoText language="de">Eingang ST1 X10 E50.6</InfoText>
  <InfoText language="en">Output ST1 X10 E50.6</InfoText>
  <Header language="de">Signalrückführung Hauptschütz Lastschrank</Header>
  <Header language="en">Signal feedback main contactor load cabinet </Header>
  <IsWarning>0</IsWarning>
  <Category></Category>
  <IsButton activeValue="0">0</IsButton>
  <ShowRedGreen Good="1">2</ShowRedGreen>
  <IsBool CanFail="0" Yes="0" No="0">0</IsBool>
  </Option>
<Option Len="BOOL" Number="407" value="0" minValue="0" maxValue="1"  unit="" isReadOnly="1">
  <InfoText language="de">Eingang ST1 X10 E50.7</InfoText>
  <InfoText language="en">Output ST1 X10 E50.7</InfoText>
  <Header language="de">Signalrückführung Hauptschütz Hydraulik</Header>
  <Header language="en">Signal feedback main contactor hydraulic </Header>
  <IsWarning>0</IsWarning>
  <Category></Category>
  <IsButton activeValue="0">0</IsButton>
  <ShowRedGreen Good="1">2</ShowRedGreen>
  <IsBool CanFail="0" Yes="0" No="0">0</IsBool>
  </Option>
<Option Len="BOOL" Number="410" value="0" minValue="0" maxValue="1"  unit="" isReadOnly="1">
  <InfoText language="de">Ausgang ST1 X11 A80.0</InfoText>
  <InfoText language="en">Output X11 A80.0</InfoText>
  <Header language="de">Not-Halt Hauptschütz Lastschrank</Header>
  <Header language="en">Safety stop contactor main cabinat</Header>
  <IsWarning>0</IsWarning>
  <Category></Category>
  <IsButton activeValue="0">0</IsButton>
  <ShowRedGreen Good="1">1</ShowRedGreen>
  <IsBool CanFail="0" Yes="0" No="0">0</IsBool>
  </Option>
  <Option Len="BOOL" Number="411" value="0" minValue="0" maxValue="1"  unit="" isReadOnly="1">
  <InfoText language="de">Ausgang ST1 X11 A80.1</InfoText>
  <InfoText language="en">Output X11 A80.1</InfoText>
  <Header language="de">Not-Halt Gurtmotor</Header>
  <Header language="en">Safety stop belt motor</Header>
  <IsWarning>0</IsWarning>
  <Category></Category>
  <IsButton activeValue="1">0</IsButton>
  <ShowRedGreen Good="1">1</ShowRedGreen>
  <IsBool CanFail="0" Yes="0" No="0">0</IsBool>
  </Option>

  
<Option Len="BOOL" Number="412" value="0" minValue="0" maxValue="1"  unit="" isReadOnly="1">
  <InfoText language="de">Ausgang ST1 X11 A80.2</InfoText>
  <InfoText language="en">Output X11 A80.2</InfoText>
  <Header language="de">Freigabe Frequenzumrichter</Header>
  <Header language="en">Enable frequency inverter</Header>
  <IsWarning>0</IsWarning>
  <Category></Category>
  <IsButton activeValue="1">0</IsButton>
  <ShowRedGreen Good="1">1</ShowRedGreen>
  <IsBool CanFail="0" Yes="0" No="0">0</IsBool>
  </Option>
<Option Len="BOOL" Number="414" value="0" minValue="0" maxValue="1"  unit="" isReadOnly="0">
  <InfoText language="de"></InfoText>
  <InfoText language="en"></InfoText>
  <Header language="de">Hydraulik Sternschütz EIN</Header>
  <Header language="en">Hydraulik Sternschütz EIN</Header>
  <IsWarning>0</IsWarning>
  <Category>Hydraulik</Category>
  <IsButton activeValue="0">0</IsButton>
  <ShowRedGreen Good="1">2</ShowRedGreen>
  <IsBool CanFail="0" Yes="0" No="0">0</IsBool>
  </Option>
<Option Len="BOOL" Number="415" value="0" minValue="0" maxValue="1"  unit="" isReadOnly="0">
  <InfoText language="de"></InfoText>
  <InfoText language="en"></InfoText>
  <Header language="de">Hydraulik Dreiecksschütz EIN</Header>
  <Header language="en">Hydraulik Dreiecksschütz EIN</Header>
  <IsWarning>0</IsWarning>
  <Category>Hydraulik</Category>
  <IsButton activeValue="0">0</IsButton>
  <ShowRedGreen Good="1">2</ShowRedGreen>
  <IsBool CanFail="0" Yes="0" No="0">0</IsBool>
  </Option>
<Option Len="INT" Number="460" value="0" minValue="0" maxValue="32767"  unit="°C" isReadOnly="1">
  <InfoText language="de">Eingang LB1 EW120</InfoText>
  <InfoText language="en">Input LB1 EW120</InfoText>
  <Header language="de">EW120 Messwert Laufflächen Temperaturfühler vorne links</Header>
  <Header language="en">EW120 Measured value tread temperature sensor front left</Header>
  <IsWarning>0</IsWarning>
  <Category>Laufband</Category>
  <Factor>0.1</Factor>
  <IsButton activeValue="0">0</IsButton>
  <ShowRedGreen Good="0">0</ShowRedGreen>
  <IsBool CanFail="0" Yes="0" No="0">0</IsBool>
  </Option>
<Option Len="INT" Number="480" value="0" minValue="0" maxValue="32767"  unit="°C" isReadOnly="1">
  <InfoText language="de">Eingang LB1 EW122</InfoText>
  <InfoText language="en">Input LB1 EW122</InfoText>
  <Header language="de">EW122 Messwert Laufflächen Temperaturfühler hinten links</Header>
  <Header language="en">EW122 Measured value tread temperature sensor rear left</Header>
  <IsWarning>0</IsWarning>
  <Category>Laufband</Category>
  <Factor>0.1</Factor>
  <IsButton activeValue="0">0</IsButton>
  <ShowRedGreen Good="0">0</ShowRedGreen>
  <IsBool CanFail="0" Yes="0" No="0">0</IsBool>
  </Option>
<Option Len="INT" Number="500" value="0" minValue="0" maxValue="32767"  unit="°C" isReadOnly="1">
  <InfoText language="de">Eingang LB1 EW124</InfoText>
  <InfoText language="en">Input LB1 EW124</InfoText>
  <Header language="de">EW124 Messwert Laufflächen Temperaturfühler vorne rechts</Header>
  <Header language="en">EW124 Measured value tread temperature sensor front right</Header>
  <IsWarning>0</IsWarning>
  <Category>Laufband</Category>
  <Factor>0.1</Factor>
  <IsButton activeValue="0">0</IsButton>
  <ShowRedGreen Good="0">0</ShowRedGreen>
  <IsBool CanFail="0" Yes="0" No="0">0</IsBool>
  </Option>
<Option Len="INT" Number="520" value="0" minValue="0" maxValue="32767"  unit="°C" isReadOnly="1">
  <InfoText language="de">Eingang LB1 EW126</InfoText>
  <InfoText language="en">Input LB1 EW126</InfoText>
  <Header language="de">EW126 Messwert Laufflächen Temperaturfühler hinten rechts</Header>
  <Header language="en">EW126 Measured value tread temperature sensor rear right</Header>
  <IsWarning>0</IsWarning>
  <Category>Laufband</Category>
  <Factor>0.1</Factor>
  <IsButton activeValue="0">0</IsButton>
  <ShowRedGreen Good="0">0</ShowRedGreen>
  <IsBool CanFail="0" Yes="0" No="0">0</IsBool>
  </Option>
<Option Len="INT" Number="540" value="0" minValue="0" maxValue="32767"  unit="" isReadOnly="1">
  <InfoText language="de">Eingang LB1 EW128</InfoText>
  <InfoText language="en">Input LB1 EW128</InfoText>
  <Header language="de">EW128 Messwert Gurtspannungssensor links</Header>
  <Header language="en">EW128 Measured value belt tension sensor left</Header>
  <IsWarning>0</IsWarning>
  <Category>Laufband</Category>
  <IsButton activeValue="0">0</IsButton>
  <ShowRedGreen Good="0">0</ShowRedGreen>
  <IsBool CanFail="0" Yes="0" No="0">0</IsBool>
  </Option>
<Option Len="INT" Number="560" value="0" minValue="0" maxValue="32767"  unit="" isReadOnly="1">
  <InfoText language="de">Eingang LB1 EW130</InfoText>
  <InfoText language="en">Input LB1 EW130</InfoText>
  <Header language="de">EW130 Messwert Gurtspannungssensor rechts</Header>
  <Header language="en">EW130 Measured value belt tension sensor right</Header>
  <IsWarning>0</IsWarning>
  <Category>Laufband</Category>
  <IsButton activeValue="0">0</IsButton>
  <ShowRedGreen Good="0">0</ShowRedGreen>
  <IsBool CanFail="0" Yes="0" No="0">0</IsBool>
  </Option>
<Option Len="DINT" Number="620" value="0" minValue="0" maxValue="32767"  unit="" isReadOnly="1">
  <InfoText language="de">Absoluter Messwert Neigungssensor</InfoText>
  <InfoText language="en">Absolute Measured value inclination sensor</InfoText>
  <Header language="de">Messwert Neigungssensor</Header>
  <Header language="en">Measured value elevation sensor</Header>
  <IsWarning>0</IsWarning>
  <Category>Laufband</Category>
  <IsButton activeValue="0">0</IsButton>
  <ShowRedGreen Good="0">0</ShowRedGreen>
  <IsBool CanFail="0" Yes="0" No="0">0</IsBool>
  </Option>
<Option Len="INT" Number="660" value="0" minValue="0" maxValue="32767"  unit="" isReadOnly="1">
  <InfoText language="de">Öffnung Proportional Ventil</InfoText>
  <InfoText language="en">Opening proportional valve</InfoText>
  <Header language="de">Messwert Proportionalventil</Header>
  <Header language="en">Measured value proportional valve</Header>
  <IsWarning>0</IsWarning>
  <Category>Laufband</Category>
  <IsButton activeValue="0">0</IsButton>
  <ShowRedGreen Good="0">0</ShowRedGreen>
  <IsBool CanFail="0" Yes="0" No="0">0</IsBool>
  </Option>
<Option Len="INT" Number="680" value="8000" minValue="0" maxValue="32767"  unit="" isReadOnly="0">
  <InfoText language="de">Einstellung, nach wie vielen Umdrehungen die Gurtschmierung ausgelöst werden soll. (Standart 8000)</InfoText>
  <InfoText language="en">Setting after how many revolutions the belt lubrication should be triggered. (standard 8000)</InfoText>
  <Header language="de">Einstellung Intervall Gurtschmierung</Header>
  <Header language="en">Belt lubrication interval setting</Header>
  <IsWarning>0</IsWarning>
  <Category>Laufband</Category>
  <IsButton activeValue="0">0</IsButton>
  <ShowRedGreen Good="0">0</ShowRedGreen>
  <IsBool CanFail="0" Yes="0" No="0">0</IsBool>
  </Option>
<Option Len="INT" Number="700" value="20000" minValue="0" maxValue="32767"  unit="N" isReadOnly="0">
  <InfoText language="de">Sollwert Einstellung der Gurtspannung
Achtung:
Bei überspannen des Laufgurtes kann es zu schäden an der Mechanik und des Laufgurtes kommen</InfoText>
  <InfoText language="en">Set point adjustment of the belt tensionSet point adjustment of the Belt tension
Caution:
Overtensioning the running belt can cause damage to the mechanics and the running Belt</InfoText>
  <Header language="de">Einstellung Gurtspannung Sollwert</Header>
  <Header language="en">setting Belt tension set point</Header>
  <IsWarning>0</IsWarning>
  <Category>Laufband</Category>
  <IsButton activeValue="0">0</IsButton>
  <ShowRedGreen Good="0">0</ShowRedGreen>
  <IsBool CanFail="0" Yes="0" No="0">0</IsBool>
  </Option>
<Option Len="INT" Number="720" value="22000" minValue="0" maxValue="32767"  unit="" isReadOnly="0">
  <InfoText language="de">Sollwert unterer Grenzwert der Gurtspannung
Achtung:
Bei zu geringer Spannung kann es zum durchrutschen des Gurtes kommen</InfoText>
  <InfoText language="en">Set point lower limit value of the belt tension
Attention:
If the tension is too low, the belt may slip</InfoText>
  <Header language="de">Einstellung Gurtspannung unterer_Grenzwert</Header>
  <Header language="en">Belt_tension_lower_limit_value setting</Header>
  <IsWarning>0</IsWarning>
  <Category>Laufband</Category>
  <IsButton activeValue="0">0</IsButton>
  <ShowRedGreen Good="0">0</ShowRedGreen>
  <IsBool CanFail="0" Yes="0" No="0">0</IsBool>
  </Option>
<Option Len="INT" Number="740" value="18000" minValue="0" maxValue="32767"  unit="" isReadOnly="0">
  <InfoText language="de">Sollwert oberer Grenzwert der Gurtspannung
Achtung:
Bei überspannen des Laufgurtes kann es zu schäden an der Mechanik und des Laufgurtes kommen</InfoText>
  <InfoText language="en">Set point adjustment of the belt tension
Caution:
Overtensioning the running Belt can cause damage to the mechanics and the running Belt</InfoText>
  <Header language="de">Einstellung Gurtspannung oberer_Grenzwert</Header>
  <Header language="en">Belt tension_upper_limit_value setting</Header>
  <IsWarning>0</IsWarning>
  <Category>Laufband</Category>
  <IsButton activeValue="0">0</IsButton>
  <ShowRedGreen Good="0">0</ShowRedGreen>
  <IsBool CanFail="0" Yes="0" No="0">0</IsBool>
  </Option>
<Categories>
<HCategory name="Option">
  <Header language="de">Option</Header>
  <Header language="en">Option</Header>
</HCategory>
<HCategory name="Anzeige">
  <Header language="de">Anzeige</Header>
  <Header language="en">Display</Header>
</HCategory>
<HCategory name="Steuerschrank">
  <Header language="de">Steuerschrank</Header>
  <Header language="en">control unit</Header>
</HCategory>
<HCategory name="Trafo">
  <Header language="de">Trafo</Header>
  <Header language="en">Trafo</Header>
</HCategory>
<HCategory name="Laufband">
  <Header language="de">Laufband</Header>
  <Header language="en">treadmill</Header>
</HCategory>
<HCategory name="Hydraulik">
  <Header language="de">Hydraulik</Header>
  <Header language="en">Hydraulic</Header>
</HCategory>
<HCategory name="Lastschrank">
  <Header language="de">Lastschrank</Header>
  <Header language="en">Load unit</Header>
</HCategory>
<HCategory name="Allgemein">
  <Header language="de">Allgemein</Header>
  <Header language="en">General</Header>
</HCategory>
</Categories>
</OptionsTexts >
